# REENVÍO A DESTINOS FALLIDOS DE RETRANSMISIÓN

Los resultados de cualquier retransmisión llevada a cabo pueden verificarse en la pantalla de gestión trabajos. Si ha fallado la transmisión a alguno de los destinos, puede volver a enviar al mismo destino.

## Funcionamiento

1. #### Pulse la pantalla de gestión trabajos y, a continuación, la ficha [Escaneo]

2. #### Pulse la tecla [Completo]

3. #### Después de pulsar la tecla de la retransmisión completada, pulse la tecla [Comprobar detalles de trabajo seleccionado] en el panel de acciones

   Aparecerán los detalles del trabajo.

   - Aparecerá el texto "Retransmisión xxxx" como la dirección de la tecla del trabajo de retransmisión. donde "xxxx" será el número de control del trabajo mostrado en el panel táctil una vez finalizado el escaneado.
   - Si la retransmisión incluía destinos de modos diferentes, aparecerá la misma tecla de retransmisión en cada uno de esos modos.

4. #### Después de pulsar la ficha [Fallo], pulse la tecla [Reenviar a todas direc. que fallaron en el envío] en el panel de acciones

   La máquina comienza el reenvío de la imagen a los destinos de retransmisión que fallaron.

   Los pasos que hay que seguir una vez pulsada la tecla [Reenviar a todas direc. que fallaron en el envío] difieren según si se ha utilizado o no la función Archivo de Documentos.

   - ###### Si se ha utilizado el archivo de documentos:

     Volverá a la pantalla de reenvío de archivo de documentos cuando especifique el destino fallido.
     Ejecute el procedimiento de reenvío de archivo de documentos (no es necesario escanear de nuevo el original).

   - ###### Si no se ha utilizado el archivo de documentos:

     Volverá a la pantalla inicial cuando especifique el destino fallido. Coloque el documento original y realice los pasos necesarios para la retransmisión.

Volver arriba