# ESPECIFICACIÓN DE UN PORCENTAJE DIFERENTE PARA X E Y

## Visión general

En esta sección se explica cómo especificar por separado las tasas de copia horizontal y vertical.
Hay dos métodos para determinar el porcentaje: especificar el rango de 25% a 400% en pasos de 1% para ambos porcentajes de copia (horizontal y vertical), o bien especificar el tamaño de la imagen original y el tamaño de la imagen de salida.
Cuando se selecciona 50% para el porcentaje horizontal y 70% para el porcentaje vertical

Cuando se utiliza el alimentador de documentos automático, los rangos de selección de los porcentajes vertical y horizontal varían entre 25% y 200%.

###### Para cancelar la función de zoom XY:

Pulse la ficha [Zoom] o la tecla [CA] en la pantalla de configuración del porcentaje.

## Funcionamiento

### Utilización de la tecla de porcentaje predefinido

1. #### Pulse la tecla [Tasa de Copia] y, después, pulse la ficha [Zoom XY]

2. #### Pulse la tecla [X] y establezca el porcentaje del eje X (horizontal)

   Para establecer el porcentaje rápidamente, primero especifique un valor próximo al valor que busca, y a continuación ajústelo con .
   Pulse cada área de las direcciones X (horizontal) e Y (vertical), y luego introduzca los tamaños mediante las teclas numéricas.

3. #### Pulse la tecla [Y] y establezca el porcentaje del eje Y (vertical) de la misma forma que hizo con la tecla [X]

   Una vez completada la configuración, pulse .
   Compruebe que está seleccionado un tamaño de papel adecuado para el porcentaje.

### Especificación de las dimensiones de imagen

1. #### Pulse la tecla [Tasa de Copia] y, después, pulse la ficha [Zoom XY]

2. #### Pulse la tecla [por tamaño]

3. #### Especifique el tamaño de la imagen original y el tamaño de salida

   Pulse el área del tamaño de la imagen y el tamaño de salida, y escriba los tamaños mediante las teclas numéricas.
   Compruebe que está seleccionado un tamaño de papel adecuado para el porcentaje.
   Una vez completada la configuración, pulse .

   - ###### Si ha introducido un tamaño incorrecto:

     Pulse la tecla [C] e introduzca el tamaño correcto.

   - ###### Para cancelar todas las opciones de configuración:

     Pulse la tecla [CA].

Volver arriba