# ADICIÓN DE MÁRGENES

## Visión general

En esta sección se explica cómo mover la posición de impresión y añadir un margen a la izquierda, la derecha o la parte superior del papel. Esta función resulta útil cuando los caracteres se superponen a la posición de grapado o perforado.
Esta función se puede utilizar junto con la función de grapado o perforado si hay instalado un finalizador o un finalizador grapador.

Sin utilizar el desplazamiento del margen | Utilizando el desplazamiento del margen
--- | ---

## Funcionamiento

### Windows

1. #### Haga clic en la ficha [Principal] y seleccione "Borde de encuadernación"

2. #### Seleccione "Desplazamiento del Margen"

   Seleccione una opción en el menú "Desplazamiento del Margen".

   ###### Para cambiar el valor numérico de un margen:

   Primero seleccione un valor próximo al que busca entre los elementos de configuración del menú desplegable y haga clic en el botón [Ajustes]. A continuación, haga clic en o introduzca directamente un valor numérico.

### Macintosh

1. #### Seleccione [Características] y, a continuación, seleccione "Borde de encuadernación"

2. #### Seleccione "Desplazamiento del Margen"

Volver arriba