# BANDEJA 3/4

## Visión general

En la bandeja 3 se puede cargar un máximo de 500 hojas de papel de tamaños entre A3W y B5R (de 11" × 17" a 7-1/4" × 10-1/2"R).
En la bandeja 4 se puede cargar un máximo de 500 hojas de papel cuyo ancho esté entre A3W y A5R (de 11" × 17" a 5-1/2" × 8-1/2"R).
Además de papel normal, en la bandeja 4 se pueden cargar otros soportes especiales, tales como transparencias o papel con pestañas.
Para cargar papel con pestañas, debe instalarse la guía destinada a tal efecto.
Si ha cargado un tipo de papel diferente o de otro tamaño al que se había cargado anteriormente, asegúrese de comprobar la configuración en "Modo Configuración". Una configuración incorrecta puede producir fallos en la impresión, impresiones en un papel de tamaño o tipo equivocado o atascos de papel.

###### Para comprobar el tipo y el tamaño de papel:

En "Modo Configuración", seleccione [Configuraciones del sistema] → [Config.Band. de Papel].
No coloque objetos pesados en la bandeja ni ejerza presión sobre ella.

## Funcionamiento

1. #### Extraiga la bandeja de papel

   Extraiga con cuidado la bandeja hasta que se detenga.
   Para cargar papel, vaya al paso 3.

   Siga sujetando el asa hasta que se libere el bloqueo.

2. #### Ajuste las placas de guía A y B apretando las palancas de bloqueo de las mismas y deslizándolas hasta hacerlas coincidir con las medidas tanto longitudinal como transversal del papel que se va a cargar

   ###### (1) Saque el tirador de bloqueo de la placa de guía A y deslícela hasta el tamaño de papel que desee.

   ###### (2) Saque el tirador de bloqueo de la placa de guía B y deslícela hasta el tamaño de papel que desee.

   Si la desliza hasta un tamaño de papel estándar, la placa de guía B se bloqueará automáticamente.

   ###### (3) Para un tamaño de papel no estándar, tras deslizar la placa de guía B hasta el tamaño deseado, pulse el botón de bloqueo (C).

   Los tamaños de papel no estándar sólo se pueden cargar en la bandeja 4. Los tamaños de papel no estándar no se pueden cargar en la bandeja 3.

3. #### Introduzca el papel en la bandeja

   Cargue el papel con la cara de impresión hacia abajo. La pila no debe superar la línea indicadora (máximo de 500 hojas).

   Separe bien el papel antes de cargarlo. Si no lo airea, es posible que entren varias hojas a la vez y se produzca un atasco.

4. #### Empuje con cuidado la bandeja de papel para volver a colocarla dentro de la máquina

   Empuje la bandeja firmemente hasta que quede introducida del todo en la máquina.

### Carga de papel con pestañas en la bandeja 4

1. #### Retire la guía para papel con pestañas

   La guía se almacena dentro de la bandeja 4.

2. #### Extraiga la bandeja e instale la guía

   Ajuste las placas de guía hasta llegar a la marca de triángulo.
   Instale la guía de manera que pueda cubrir las placas de guía.
   Ajústelas en la bandeja hasta hacerlas coincidir con las medidas tanto longitudinal como transversal del papel que se va a cargar.

3. #### Introduzca el papel con pestañas en la bandeja

   Coloque el papel con pestañas con la cara de impresión hacia abajo, de modo que las pestañas queden hacia la izquierda.

   Mire la siguiente ilustración y ajuste la posición de las pestañas del papel.

4. #### Empuje con cuidado la bandeja de papel para volver a colocarla en la máquina y establezca el papel con pestañas como tipo de papel

   Por medio de "Conf. Band. de Papel" en las configuraciones del sistema, establezca el papel con pestañas como tipo de papel.

   ###### Para establecer el papel con pestañas como tipo de papel:

   En "Modo Configuración", seleccione [Configuraciones del sistema] → [Config.Band. de Papel].

Volver arriba