# ESTADO DE LA IMPRESORA

## Ajustes Predeterminados

Si imprime datos en un entorno donde no se utilice un controlador de impresora (es decir, si imprime datos a través del sistema MS-DOS, o a través del PC, sin tener instalado el controlador de impresora suministrado), defina las condiciones de impresión detalladas. (No obstante, la función "Deshabilitar impresión de página en blanco" seguirá activa aun cuando se utilice el controlador de impresora PLC.)

###### Lista de elementos configurados

Elemento | Configuración
--- | ---
Copias | De 1 a 9999 juegos
Orientación | Vertical Horizontal
Tamaño de Papel Estándar | A3, B4, A4, B5, A5, 320 mm × 450 mm (SRA3), 225 mm × 320 mm (SRA4), 234 mm × 318 mm, 220 mm × 312 mm, 318 mm × 469 mm, 312 mm × 440 mm, 12" × 18" (A3W), 9" × 12" (A4W), 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 13" (216 mm × 330 mm), 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm) , 8-1/2" × 11", 7-1/4" × 10-1/2", 5-1/2" × 8-1/2", 8K, 16K
Bandeja de Salida Predeterminada | Bandeja de agrupado*1 Bandeja superior del finalizador Bandeja central del finalizador Bandeja inferior del finalizador Bandeja Superior (1,2) Bandeja de desplazam. (1,2)
Tipo de papel Estándar | Papel normal, Membrete, Preimpresión, Preperforado, Reciclado, Color
Conf. de la Resolución Inicial | 600 dpi 600 dpi (Alta calidad) 1200 dpi
Deshabilitar impresión de página en blanco | (Desactivado) (Activado)
Grosor de Línea*2 | 0-9
Impresión A Doble Cara | A Una Cara Folleto a Doble Cara 2-Caras (Tablero)
Imprime N-Up*3 | N-Up 1-Up 2-Up 4-Up 8-Up
Diseño De izquierda a derecha*4 De derecha a izquierda*4 De arriba-izquierda a derecha*5 De arriba-izquierda a abajo*5 De arriba-derecha a izquierda*5 De arriba-derecha a abajo*5
Ajustar a la página*6 | (Utilice Ajustar a la página) (No utilice Ajustar a la página)
SALIDA | (Utilizar Impres. por unidad) (No utilizar Impres. por unidad) (Insertar antes trab.) Bandeja de Papel: Bandejas 1 a 8, bandeja bypass, insertador (superior/inferior) (No insertar antes trab.) (Insertar desp. trab.) Bandeja de Papel: Bandejas 1 a 8, bandeja bypass, insertador (superior/inferior) (No insertar desp. trab.) Posición de Grapas: Ninguna, 1 Grapa Atrás, 2 Grapas, 2 Grapas (Arriba) (Inclinar grapa)*1 (No inclinar grapa)*1 (Usar Perforar) (No usar Perforar)
Plegar | Activado Desactivado
Plegado Pliegue en Z Pliegue en C Pliegue en acordeón Pliegue doble Pliegue en mitad
Configuración de cantidad de corte | De 2,0 a 20,0 mm
ARCHIVO RÁPIDO | (Guardar datos en modo de archivo rápido) (No guardar datos en modo de archivo rápido)

*1 Cuando hay instalado un finalizador grapador (grapado de 50 hojas) o un finalizador (grapado de 50 hojas)
*2 Esta opción sirve para ajustar el ancho de línea de los gráficos de vector. Salvo para programas CAD y otros usos especializados, no suele ser necesario cambiar esta opción. Si selecciona "0", todas las líneas se imprimen con 1 punto de grosor.
*3 Los tamaños de papel que pueden utilizarse con esta función son A3, B4, A4, 11" × 17", 8-1/2" × 14" y 8-1/2" × 11". (Esta función no funcionará con determinados métodos de impresión.)
*4 Se puede seleccionar cuando se selecciona la impresión de 2-Up.
*5 Se puede seleccionar cuando se selecciona la impresión de 4-Up/8-Up.
*6 Sólo funciona al imprimir archivos PDF, JPEG y TIFF.

- Al imprimir usando el controlador de la impresora, la configuración de éste tendrá prioridad sobre la del estado de la impresora.
- La pantalla variará en función de los dispositivos periféricos instalados.

## Ajustes PCL

Se utiliza para definir los conjuntos de símbolos, fuentes y códigos de salto de línea usados en el entorno PCL.

###### Lista de elementos configurados

Elemento | Descripción | Configuración
--- | --- | ---
Configuración de juego de símbolos PCL | Indique el juego de símbolos usado para imprimir. | Seleccione uno de los 35 elementos
Ajuste fuente PCL | Seleccione una fuente para imprimir. | Fuente Interna Fuente Extendida (Lista de las fuentes internas cuando no hay instaladas fuentes extendidas.)
Código de salto de línea PCL | Esta opción sirve para seleccionar cómo reaccionará la impresora al recibir un comando de salto de línea. | 0.CR=CR; LF=LF; FF=FF 1.CR=CR+LF; LF=LF; FF=FF 2.CR=CR; LF=CR+LF; FF=CR+FF 3.CR=CR+LF; LF=CR+LF; FF=CR+FF
A4 Ancho | Cuando está habilitado, se imprimen 80 caracteres por línea en un papel de tamaño A4 (8-1/2" × 11"), usando una fuente de 10 caracteres por pulgada. (Cuando esta opción está desactivada, se imprimen hasta 78 caracteres por línea.) | (Activado) (Desactivado)

## Ajustes PostScript

Si se produce un error durante la impresión PostScript, estas opciones determinan si hay que imprimir o no un mensaje de error y si los datos de PostScript se reciben en formato binario.

###### Lista de elementos configurados

Elemento | Descripción | Configuración
--- | --- | ---
Impr. errores PS | Si se produce un error PS (PostScript) durante la impresión PostScript, esta opción determina si se imprimirá o no un aviso de error. | (Activado) (Desactivado)
Procesamiento Binario | Recepción de datos de PostScript en formato binario. | (Activado) (Desactivado)

Volver arriba