# AJUSTE DE LA NITIDEZ DE UNA IMAGEN (NITIDEZ)

## Visión general

Esta función ajusta la nitidez para hacer que la imagen copiada sea más o menos nítida.
La función Nitidez se debe especificar antes de escanear el original.

## Funcionamiento

1. #### Pulse la tecla [Otros] y, a continuación, la tecla [Nitidez]

2. #### Pulse o arrastre el control deslizante para ajustar la nitidez

   Una vez completada la configuración, pulse consecutivamente las teclas y [Atrás].

   ###### Para cancelar la opción de nitidez:

   Pulse la tecla [Off].

3. #### Coloque el documento original y pulse la tecla [Vista previa]

   Coloque el original en el alimentador de documentos automático o el cristal de exposición.
   - ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS
   - CRISTAL DE EXPOSICIÓN

   ###### Para cancelar todas las opciones de configuración:

   Pulse la tecla [CA].

4. #### Pulse la tecla [Inicio] para comenzar la copia

   ###### Para realizar dos o más juegos de copias:

   Pulse la tecla de la pantalla de copias a fin de especificar el número de copias.

Volver arriba