# ESCANEADO DE ORIGINALES DE DISTINTOS TAMAÑOS (ORIGIN. TAMAÑO MEZCL.)

## Visión general

Puede escanear originales de distintos tamaños a la vez usando el alimentador de documentos automático; por ejemplo, originales de tamaño B4 (8-1/2" × 14") mezclados junto con originales de tamaño A3 (11" × 17").
Al escanear los originales, la máquina detectará de forma automática el tamaño de cada original.
Esta función sólo se puede utilizar con las combinaciones de tamaños de originales que se muestran más abajo.

- A3 y B4, A3 y B5, B4 y A4, y A4 y B5.
- A4R y B5, B4 y A4R, B4 y A5, y B5 y A5.
- 11" × 17" y 8-1/2" × 14", 11" × 17" y 8-1/2" × 13", y 11" × 17" y 5-1/2" × 8-1/2"

- Si está seleccionado Origin. tamaño mezcl., no se puede especificar el tamaño de escaneado del original.
- Una vez seleccionado el tamaño de escaneado del original, no se puede especificar Origin. tamaño mezcl.
- No se puede utilizar la función de rotación si está habilitada la opción Origin. tamaño mezcl.
- Esta función no está disponible si [Configuraciones del sistema] → [Control de Dispositivos] → [Configuración Detector de Tamaño Original] está configurado como "AB-3" en "Modo Configuración (administrador)".

## Funcionamiento

1. #### Colocación de los originales en el alimentador de documentos automático

   Inserte los originales con las esquinas alineadas en la esquina izquierda de la bandeja del alimentador de documentos.
   - ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS

2. #### Especifique el destino

   - ESPECIFICACIÓN DE UN DESTINO DESDE LA LIBRETA DE DIRECCIONES
   - ESPECIFICACIÓN DE UN DESTINO USANDO EL NÚMERO DE BÚSQUEDA
   - INTRODUCCIÓN DE UN DESTINO MANUALMENTE
   - ESPECIFICACIÓN DE UN DESTINO DESDE LA LIBRETA DE DIRECCIONES GLOBAL
   - ESPECIFICACIÓN DE UN DESTINO DESDE EL REGISTRO DE ENVÍOS

3. #### Pulse primero la tecla [Otros] y, después, la tecla [Origin. tamaño mezcl.]

   Aparece una marca de verificación en el icono.
   Una vez completada la configuración, pulse la tecla [Atrás].

4. Para originales de tamaños mezclados, establezca "Original" en "Auto".

   ###### Para cancelar la configuración de Origin. tamaño mezcl.:

   Pulse la tecla [Tam. Doc. Mix.] para quitar la marca de verificación.

5. #### Pulse la tecla [Inicio] para comenzar el escaneado del original

   Se oirá un pitido cuando finalice la operación de escaneado y la transmisión.
   Pulse la tecla [Previsualización] para previsualizar la imagen de salida antes de enviarla. Una vez haya escaneado un original pulsando la tecla [Previsualización], pulse la tecla [Escan. adicional] para escanear el original siguiente. Pulse la tecla [Inicio] para comenzar el envío de la imagen.
   Para obtener más información, consulte "COMPROBACIÓN DE LA IMAGEN DE SALIDA ANTES DE LA TRANSMISIÓN". La configuración de esta función, sin embargo, no podrá cambiarse en la pantalla de vista previa.

Volver arriba