# TEMPORIZADOR DE DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA

## Visión general

Este modo desconecta la alimentación del panel de control y la unidad de fijación, y hace que la máquina espere en el estado de menor consumo de energía.
El temporizador de desconexión automática se activará una vez transcurrido el tiempo establecido en estado de espera sin que se ejecute un trabajo.
Comparado con el modo de precalentamiento, la proporción de ahorro de energía es considerablemente mayor, pero el tiempo que tarda la máquina en volver al funcionamiento normal es mayor.
El botón [Modo ahorro energ.] parpadea cuando la máquina tiene activado el temporizador de desconexión automática.
El temporizador de desconexión automática también se activa pulsando el botón [Modo ahorro energ.] cuando el botón [Modo ahorro energ.] no esté encendido.
Este modo se desactiva al recibir datos de impresión o al pulsar el botón [Modo ahorro energ.] cuando está parpadeando.

Esta función no está disponible en algunos países y regiones.
Volver arriba