# CONFIG. BAND. DE PAPEL

Esta configuración especifica la función de cambio automático de bandeja y el tipo y tamaño de papel para cada bandeja de papel.

### Cambio Automático Bandeja

Cuando una bandeja se queda sin papel durante la impresión, esta opción determina si se selecciona automáticamente otra bandeja con el mismo tamaño y tipo de papel para continuar con la impresión o no.

### Ajustes de cada bandeja

Estas opciones especifican el tipo del papel, su tamaño, y las funciones permitidas para cada bandeja de papel.
Cuando se pulsa un nombre de bandeja, aparece la pantalla de registro de bandeja.

###### Lista de elementos de configuración

Elemento | Descripción
--- | ---
Tipo | Seleccione el tipo de papel que cargar en la bandeja. Los tipos de papel que pueden seleccionarse varían dependiendo de cada bandeja. Para obtener más información, consulte "Config. Bandejas". Para establecer un tipo de usuario, consulte "Registro de Tipo de Papel".
Tamaño | Seleccione el tamaño de papel de la lista. Los tamaños del papel que pueden seleccionarse varían dependiendo de cada bandeja. Los tamaños que pueden seleccionar se también están restringidos por el tipo de papel seleccionado anteriormente. Para obtener más información, consulte "Config. Bandejas". Si el tamaño deseado no aparece en la lista, seleccione [Entr. Directa] y especifíquelo directamente (sólo para la bandeja bypass). Para obtener más información, consulte "Config. Bandejas".
Alimentación de Trabajo Aprobada | Seleccione los modos que se pueden utilizar. Si hay una función que no desea utilizar con la bandeja seleccionada, desactívela.
Ajuste Detección Doble Alim. | Seleccione si desea detectar la doble alimentación.

- Si el tamaño de papel especificado aquí es distinto al tamaño del papel cargado en una bandeja, puede producirse un problema o un atasco al imprimir.
  Para cambiar el tamaño de papel de una bandeja, consulte "ANTES DE UTILIZAR LA MÁQUINA".
- Las propiedades del papel como "Lado Papel Fijo" se configuran automáticamente al seleccionar el tipo de papel. Las propiedades de la bandeja de papel no pueden cambiarse desde esta pantalla.
- En "Modo de ajuste (administrador)", si ha seleccionado [Configuraciones del sistema] → [Control de Dispositivos] → [Desact. Conf. de Bandeja], no puede configurar los ajustes de bandeja (excepto la bandeja bypass).

###### Configuración de Bandejas

Bandeja de Papel | Tipo de papel | Tamaño | Ajuste Detección Doble Alim.
--- | --- | --- | ---
Bandeja 1 | Normal, Preimpreso, Reciclado, Membrete, Preperforado, Color, Tipo Usuario | carta (8-1/2" × 11"), A4. | Desactivar
Bandeja 2 | carta (8-1/2" × 11"), A4 | Desactivar
Bandeja 3 | Normal, Preimpresión, Reciclado, Membrete, Preperforado, Color, Pap.Gram.Alto 1*1, Pap.Gram.Alto 2*1, Tipo Usuario | Pulg. Auto. (12" × 18", 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 7-1/4" × 10-1/2"R), AB. auto. (A3W, A4W*2, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13")), 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm), 9 × 12", 8K, 16K, 16KR | Desactivar
Bandeja 4 | Normal, Preimpresión, Reciclado, Membrete, Preperforado, Color, Pap.Gram.Alto 1*1, Pap.Gram.Alto 2*1, Tipo Usuario | Pulg. Auto. (12" × 18", 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 7-1/4" × 10-1/2"R, 5-1/2" × 8-1/2R), AB. Auto. (A3W, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13")), Escribir Tamaño-Pulgada, Escribir Tamaño AB, 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13-1/2", 9" x 12" (A4W), 8K, 16K, 16KR | Desactivar
Etiquetas | Pulg. Auto. (Carta (8-1/2" × 11"), Carta R (8-1/2" × 11"R)), AB. Auto. (A4, A4R, B5, B5R) | Desactivar
Transparencia | Pulg. Auto. (Carta (8-1/2" × 11"), Carta R (8-1/2" × 11"R)), AB. Auto. (A4, A4R) | Desactivar
Papel Ficha | Pulg. Auto (Carta (8-1/2" × 11")), AB. Auto (A4) | Desactivar
Bandeja 5 (cuando está instalado MX-LC12) | Normal, Preimpresión, Reciclado, Membrete, Preperforado, Color, Pap.Gram.Alto 1*1, Pap.Gram.Alto 2*1 | 8-1/2" ｘ 11", A4, B5 | Desactivar
Bandeja 5 (cuando está instalado MX-LC13 N) | Normal, Preimpresión, Reciclado, Membrete, Preperforado, Color, Pap.Gram.Alto 1*1, Pap.Gram.Alto 2*1, Pap.Gram. Alto 3*1, Papel fino, Papel satinado, Tipo Usuario | Pulg. Auto. (12" × 18" (A3W), 11" × 17", 8-1/2" × 14"*2, 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 7-1/4" × 10-1/2"R, 8-1/2" × 13-1/2"*2, 8-1/2" × 13-2/5"*2, SRA3, SRA4, A3, B4, 9" × 12" (A4W), A4, A4R*2, B5, B5R*2), AB. Auto. (A3W (12" × 18"), 11" × 17", 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13")*2, 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5")*2, 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2")*2, 8-1/2" × 11", SAR3, SAR4, A3, B4, A4W (9" × 12"), A4, A4R, B5, B5R), Escribir Tamaño-Pulgada, Escribir Tamaño AB, 8K, 16K, 16KR, 318 mm x 469 mm, 234 mm x 318 mm, 312 mm x 440 mm, 220 mm x 312 mm | Desactivar
Transparencia | Igual que para la Bandeja 4
Papel Ficha | Igual que para la Bandeja 4
Bandeja 6 (cuando está instalado MX-LC13 N) | Normal, Preimpresión, Reciclado, Membrete, Preperforado, Color, Pap.Gram.Alto 1*1, Pap.Gram.Alto 2*1, Pap.Gram. Alto 3*1, Pap.Gram Alto 4*1, Papel fino, Papel Ficha, Transparencia, Papel satinado, Etiquetas, Tipo Usuario | Igual que para la Bandeja 5 (cuando está instalado MX-LC13 N). | Desactivar
Bandeja 7 (cuando hay instaladas dos bandejas de gran capacidad) | Igual que para la Bandeja 5 (cuando está instalado MX-LC13 N). | Igual que para la Bandeja 5 (cuando está instalado MX-LC13 N). | Desactivar
Bandeja 8 (cuando hay instaladas dos bandejas de gran capacidad) | Igual que para la Bandeja 6 (cuando está instalado MX-LC13 N). | Igual que para la Bandeja 5 (cuando está instalado MX-LC13 N). | Desactivar
Bandeja bypass (en la máquina) | Normal, Preimpresión, Reciclado, Membrete, Preperforado, Color, Pap.Gram.Alto 1*1, Pap.Gram.Alto 2*1, Pap.Gram. Alto 3*1, Pap.Gram Alto 4*1, Papel fino, Papel satinado, Tipo Usuario | Pulg. Auto. (12" × 18" (A3W), 11" × 17", 8-1/2" × 14"*2, 8-1/2" × 13-2/5"*2, 8-1/2" × 13-1/2"*2, 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 7-1/4" × 10-1/2"R, 5-1/2" × 8-1/2"R, A3, B4, 9" × 12" (A4W), A4, B5R), AB. Auto. (A3W (12" × 18"), A3, B4, A4W (9" × 12"), A4, A4R, B5, B5R, A5R, 11" × 17", 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13")*2, 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5")*2, 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2")*2, 8-1/2" × 11"), Escribir Tamaño-Pulgada, Escribir Tamaño AB, 8K, 16K, 16KR | Desactivar
Transparencia | Igual que para la Bandeja 4
Papel Ficha | Igual que para la Bandeja 4
Etiquetas | Igual que para la Bandeja 4
Bandeja bypass (cuando está instalado MX-LC13 N) | Normal, Preimpresión, Reciclado, Membrete, Preperforado, Color, Pap.Gram.Alto 1*1, Pap.Gram.Alto 2*1, Papel fino, Transparencia, Tipo Usuario | Pulg. Auto. (12" × 18" (A3W), 9" × 12" (A4W), 11" × 17", 8-1/2" × 14"*2, 8-1/2" × 13-1/2"*2, 8-1/2" × 13-2/5"*2, 8-1/2" × 11"R*2, 8-1/2" × 11", 7-1/4" × 10-1/2"R, 5-1/2" × 8-1/2"R, A3, B4, A4) AB. Auto. (A3W (12" × 18"), A3, B4, A4W (9" × 12"), A4, A4R*2, B5, B5R, A5R, 11" × 17", 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13")*2, 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5")*2, 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2")*2, 8-1/2" × 11"), Escribir Tamaño-Pulgada, Escribir Tamaño AB, SRA3 (320 mm × 450 mm), SRA4 (225 mm × 320 mm), 8K, 16K, 16KR, 318 mm x 469 mm, 234 mm x 318 mm, 312 mm x 440 mm, 220 mm x 312 mm | Desactivar
Transparencia | Igual que para la Bandeja 4
Papel Ficha | Igual que para la Bandeja 4
Unidad de inserción (superior) | Normal, Preimpresión, Reciclado, Membrete, Preperforado, Color, Pap.Gram.Alto 1*1, Pap.Gram.Alto 2*1, Tipo Usuario | Pulg. Auto. (12" × 18" (A3W), 11" × 17", 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R*2, 8-1/2" × 14"*2, 8-1/2" × 13"-1/2*2, 8-1/2" × 13-2/5"*2, 7-1/4" × 10-1/2"R, 5-1/2" × 8-1/2R, A3, B4, 9" × 12" (A4W), A4) AB. Auto. (A3W (12" × 18"), 11" × 17", 8-1/2" × 11", A3, B4, A4W (9" × 12"), A4, A4R*2, 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13")*2, 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5")*2, 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2")*2, B5, B5R, A5R) Escribir Tamaño-Pulgada, Escribir Tamaño AB, SRA3 (320 mm × 450 mm), SRA4 (225 mm × 320 mm), 8K, 16K, 16KR, 318 mm x 469 mm, 234 mm x 318 mm, 312 mm x 440 mm, 220 mm x 312 mm | -
Unidad de inserción (inferior) | -

*1 Pap.Gram.Alto 1: bond de 28 lbs a índice 65 lbs (106 g/m2 a 176 g/m2)
Pap.Gram Alto 2: índice de 65 lbs a portada de 80 lbs (177 g/m2 a 220 g/m2)
Pap.Gram Alto 3: bond de 80 lbs a índice 140 lbs (221 g/m2 a 256 g/m2)
Pap.Gram Alto 4: índice de 140 lbs a portada de 110 lbs (257 g/m2 a 300 g/m2)
*2 El tamaño que se detecta automáticamente se especifica en "Selecc. Tamañ. Simil. Detecc. Autom." (véase más abajo).

### Selecc. Tamañ. Simil. Detecc. Autom.

La opción "Selecc. Tamañ. Simil. Detecc. Autom." sirve para seleccionar el tamaño de papel que se detecta automáticamente de otros tamaños similares durante la detección automática del papel.
Pulse la tecla [Selección de tamaño similar] para mostrar la pantalla Selecc. Tamañ. Simil. Detecc. Autom..
Cuando se seleccione opcionalmente un tamaño de papel, todos los tamaños de papel se detectarán como el seleccionado.

Bandeja | Pulg. Auto. | AB. auto.
--- | --- | ---
Bandeja 5/Bandeja 6 (cuando están instaladas las bandejas de gran capacidad) | 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm), 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 14" | 8-1/2" × 13" (216 mm × 330 mm), 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm)
Bandeja 7/Bandeja 8 (cuando están instaladas dos bandejas de gran capacidad)
Bandeja bypass (en la máquina) | 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm) | 8-1/2" × 13" (216 mm × 330 mm), 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm)
Bandeja bypass (cuando están instaladas las bandejas de gran capacidad) | 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm), 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 11"R, 8-1/2" × 14" | 8-1/2" × 13" (216 mm × 330 mm), 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm), A4R
Unidad de inserción (superior) | 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm), 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 11"R, 8-1/2" × 14" | 8-1/2" × 13" (216 mm × 330 mm), 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm), A4R
Unidad de inserción (inferior)

## Registro del Tamaño Personalizado (Bandeja Bypass)

### Bandeja bypass

Si utiliza con frecuencia un papel de tamaño no estándar en la bandeja bypass, registre el papel por adelantado.
Al registrarlo se ahorrará tener que especificarlo cada vez que lo utilice.
Se pueden registrar hasta siete tamaños de papel.
Pulse la tecla (de [Personalizado 1] a [Personalizado 7]) en la que desee almacenar o cambiar el tamaño de papel. Al hacerlo, aparecerá la pantalla de registro.
Seleccione en qué unidad desea especificar el tamaño, si en pulgadas ("Escribir Tamaño-Pulgada") o en mm ("Escribir Tamaño-AB") y, a continuación, establezca las dimensiones X e Y del papel.

###### Lista de elementos de configuración

Selección de pulgadas | Ubicación de la bandeja de papel | Intervalo de ajuste
--- | --- | ---
Escribir Tamaño-Pulgada | Instalada en la máquina | Dirección del eje X: de 7-1/5" a 18" Dirección del eje Y: de 4" a 12"
Bandeja de gran capacidad | Dirección del eje X: de 5-1/2" a 18-1/2” Dirección del eje Y: de 4" a 12-1/2"
Escribir Tamaño-AB | Instalada en la máquina | Dirección del eje X: de 182 mm a 457 mm Dirección del eje Y: de 100 mm a 305 mm
Bandeja de gran capacidad | Dirección del eje X: de 140 mm a 470 mm Dirección del eje Y: de 100 mm a 320 mm

### Bandeja 4, Bandeja de gran capacidad (MX-LC13 N)

Si utiliza con frecuencia un papel de tamaño no estándar, registre el papel por adelantado. Al registrarlo se ahorrará tener que especificarlo cada vez que lo utilice.
Este se puede realizar desde [Config. Bandejas] en el panel de control. Pulse [Entr. Directa] en la ficha [Tamaño] de la bandeja para registrar el tamaño de papel. Después, seleccione la unidad de medida para especificar el tamaño en pulgadas ("Escribir Tamaño-Pulgada") o en mm ("Escribir Tamaño-AB") y, a continuación, establezca las dimensiones X e Y del papel.

###### Lista de elementos de configuración

Selección de pulgadas | Ubicación de la bandeja de papel | Intervalo de ajuste
--- | --- | ---
Escribir Tamaño-Pulgada | Bandeja 4 | Dirección del eje X: de 5-7/8" a 18" Dirección del eje Y: de 4" a 12"
Bandejas de gran capacidad | Dirección del eje X: de 7-1/5" a 18-1/2” Dirección del eje Y: de 7-1/5" a 12-1/2"
Escribir Tamaño-AB | Bandeja 4 | Dirección del eje X: de 148 mm a 457 mm Dirección del eje Y: de 100 mm a 305 mm
Bandejas de gran capacidad | Dirección del eje X: de 180 mm a 470 mm Dirección del eje Y: de 180 mm a 320 mm

## Registro ajustes del papel

Cuando se pulsa [Añadir Nuevo] en la selección Ajustes del papel en la configuración de la bandeja de papel, aparece la pantalla Registro ajustes del papel. Si selecciona los ajustes avanzados en Propiedades de papel para el papel que se debe usar, puede imprimir usando las condiciones más indicadas para el material impreso.
Se puede registrar un máximo de 1.000 propiedades.

Elemento | Descripción
--- | ---
Nombre | Especifique un nombre para los Ajustes del papel (máximo de 50 caracteres de uno o dos bytes).
Núm. búsqueda | Establezca un número de búsqueda.
Ficha [Ajustes Predeterminados]
Ajuste peso papel | Establezca el peso del papel que se debe usar.
| Unidad | Establezca las unidades que se utilizan para el peso del papel.
Tipo de papel | Defina el tipo de papel por brillo.
Información del papel | Defina cuándo se utiliza papel Color, papel Ficha o papel Preperforado.
Ajustes del papel | Defina las propiedades del papel que se debe utilizar. Para conocer las propiedades, consulte los ajustes en “Registro de Tipo de Papel”.
Ficha [Detalle]
Configuración de la temperatura de fusión | Defina la temperatura adecuada de la unidad de fusión para el papel que se debe usar.
Ajuste Detección Doble Alim. | Especifique si se detectan dobles alimentaciones. Esta función no se puede utilizar cuando se utiliza papel que pesa más de 68 lbs. (256 g/m2).
Configuración del valor actual de transferencia | Defina la corriente de la unidad de transferencia que se utiliza para transferir el tóner a la banda de transferencia. Al ajustar la corriente de la unidad de transferencia, se pueden mejorar problemas de transferencia tales como una transferencia insuficiente a la banda de transferencia.
Ajuste de la velocidad del motor | Puede ajustar la velocidad del motor y el momento de cambio de velocidad.
Configuración de densidad máxima | Realiza el ajuste de densidad máxima.
Ajustes Ratio Cara1/2, XY | Configure los ajustes para igualar el tamaño de la imagen en la impresión a dos caras. Esto ajusta el tamaño de la imagen del anverso y el reverso del papel.
Ajustes de Posición impr. Cara1/2, XY | Configure los ajustes para hacer que los centros del anverso y del reverso coincidan en la impresión a dos caras. Esto corrige la desalineación del anverso y del reverso.

- En función de la bandeja que se utilice, puede haber restricciones de las opciones que se pueden seleccionar; o bien, quizás un ajuste no sea posible.
- Los parámetros que pueden definirse varían de acuerdo con los dispositivos periféricos instalados.
- Los Ajustes Ratio Cara1/2, XY solo se pueden seleccionar cuando la máquina se utiliza como impresora.
- Es posible que las características de algunos tipos de papel no ofrezcan un resultado de impresión idóneo.

## Ajustes Ratio Cara1/2, XY/Posición impr. Cara1/2, XY

### Ajustes Ratio Cara1/2, XY

Los Ajustes Ratio Cara1/2, XY se utilizan para eliminar la desviación de impresión cambiando la relación anverso/reverso para que los tamaños de impresión concuerden.
Pulse [Cambiar] en Ajustes Ratio Cara1/2, XY para mostrar la pantalla de ajustes avanzados de Ajustes Ratio Cara1/2, XY.

1. #### Imprima un patrón de prueba

   Antes de empezar, imprima un patrón de prueba desde [Impr. Prueba] en Ajustes Ratio Cara1/2, XY en la pantalla de inicio. Se imprime una página de patrones mediante la impresión a dos caras.
   Para los patrones de medición, consulte “Patrones de medición para Ajustes Ratio Cara1/2, XY/Posición impr. Cara1/2, XY”.

2. #### Calcule los valores del patrón e introduzca los valores.

   [Tamaños AB]
   Mida la longitud de (a-1) en mm. Divida 10.000 por la longitud medida de (a-1) e introduzca ese calor en [Y] para el anverso.
   Mida la longitud de (b-1) en mm. Divida 10.000 por la longitud medida de (b-1) e introduzca ese calor en [X] para el anverso.
   [Tamaños en pulgadas]
   Mida la longitud de (a-2) en pulgadas. Divida 500 por la longitud medida de (a-2) e introduzca ese calor en [Y] para el anverso.
   Mida la longitud de (b-2) en pulgadas. Divida 500 por la longitud medida de (b-2) e introduzca ese calor en [X] para el anverso.
   Calcule los valores para el reverso de la misma forma que el anverso e introdúzcalos en X e Y para el reverso.
   Medición mediante una línea de medición diferente de la anterior
   Para el cálculo mediante líneas diferentes de las anteriores, utilice esta fórmula.
   Longitud especifica por el intervalo de la línea de medición ÷ distancia real entre las líneas de medición x 100 = valores X, Y
   Para conocer la “Longitud especificada mediante el intervalo de línea de medición”, consulte la tabla siguiente.

   Línea de medición(Marcador de medición) | Longitud especificada por el intervalo de línea de medición
   --- | ---
   Línea de asistente | 50 mm (1,969 pulgadas)
   | 100 mm
   | 5 pulgadas

3. #### Pulse [OK].

4. #### Vuelva al paso 1 y compruebe el resultado del ajuste.

   Si el tamaño se ha desviado como resultado del ajuste, repita el ajuste hasta que se elimine el desvío.
   - Si la posición de impresión ha variado a causa de estos ajustes, configure los ajustes de Posición impr. Cara1/2, XY.
   - Los Ajustes Ratio Cara1/2, XY solo se pueden usar cuando la máquina se utiliza como impresora.

   ### Ajustes de Posición impr. Cara1/2, XY

   Los ajustes de Posición impr. Cara1/2, XY se utilizan para hacer que los centros de las posiciones de impresión del anverso y del reverso coincidan, para eliminar la desalineación de impresión.
   Pulse [Cambiar] en Ajustes Posición impr. Cara1/2, XY para mostrar la pantalla de ajustes avanzados de Posición impr. Cara1/2, XY.

   #### Seleccione las unidades que se utilizan en los ajustes de Posición impr. Cara1/2, XY

   Pulse [mm] para seleccionar las unidades que se utilizan para los ajustes.

   #### Imprima un patrón de prueba

   Antes de empezar, imprima un patrón de prueba desde [Impr. Prueba] en Ajustes Ratio Cara1/2, XY en la pantalla de inicio. Se imprime una página de patrones mediante la impresión a dos caras.
   Para obtener información sobre los patrones de medición, consulte “Patrones de medición para Ajustes Ratio Cara1/2, XY/Posición impr. Cara1/2, XY”.

   #### Lea la escala de los patrones e introduzca los valores.

   Doble la hoja por la mitad con el centro en la dirección horizontal y vertical como líneas de plegado respectivamente, ponga los pliegues en ambos extremos y, a continuación, despliegue para volver.
   Mida la posición del pliegue de X e Y mediante la escala para la Cara 1 y la Cara 2 respectivamente e introduzca los valores.
   Si los valores de ambos extremos son diferentes, debe introducirse el valor medio.

   #### Pulse [OK].

   #### Vuelva al paso 2 y compruebe el resultado del ajuste.

   Si el tamaño se ha desviado como resultado del ajuste, repita el ajuste hasta que se elimine el desvío.
   - El contenido de la línea de medición del patrón de medición varía en función del tamaño del papel. Mida desde la línea de medición más cercana al borde del papel.
   - Quizás no se pueda garantizar el intervalo de ajuste de la operación en la dirección Y de (± 3 mm) en función de los ajustes de la máquina o del tamaño del papel.
   - Cuando el ancho vertical u horizontal sea de 100 mm o menos, mida desde la línea del asistente.
   - Si debe utilizar este ajuste con los ajustes de Ajustes Ratio Cara1/2, XY, especifique los ajustes de Ajustes Ratio Cara1/2, XY primero.
   - Los cambios en el entorno de la máquina, como la humedad y la temperatura, pueden provocar una desviación de 1 mm en la Posición impr. Cara1/2, XY.

   ### Patrones de medición para Ajustes Ratio Cara1/2, XY/Posición impr. Cara1/2, XY

   Para especificar los Ajustes Ratio Cara1/2, XY y los ajustes de Posición impr. Cara1/2, XY, imprima un patrón para la medición.
   Contenido del patrón de medición

   N.º | Elemento | Descripción
   --- | --- | ---
   1 | Línea de medición | Línea de referencia para la medición. Se han creado las líneas de medición para tamaños AB y tamaños en pulgadas.
   2 | Línea de punto | Esta línea es visible a través del anverso y el reverso para permitirle comprobar visualmente la desalineación. La línea se imprime en la misma posición en el anverso y el reverso. Si la inspección visual revela que las líneas no están alineadas, no se alinean las posiciones de impresión del anverso y el reverso.
   3 | Línea de asistente | Línea de asistente ubicada a 25 mm del centro del papel. Cuando el tamaño de papel sea de 100 mm o menos, utilice esta línea para la medición.
   4 | Notas (Anverso/Reverso) | Indican el anverso y el reverso.
   5 | Notas (eje X/Y) | Cuando especifique los ajustes, indican los ejes X e Y del papel.
   6 | Línea de asistente (Ampliación) | Indica una posición que es ±1% de la distancia medida.

   Se imprime el mismo contenido de patrón de medición en el mismo tamaño, independientemente del tamaño del papel. El perímetro exterior del patrón de medición se recorta para que concuerde con el tamaño del papel.
   Ejemplo: Contenido recortado para un tamaño AB

   Ejemplo: Contenido recortado para un tamaño en pulgadas

   Volver arriba