# CONFIGURACIÓN IEEE802.1X

La autenticación IEEE802.1X permite usar la red únicamente a los dispositivos autenticados y evitar que terceras partes hagan un uso abusivo de ella.
El protocolo IEEE802.1X define la autenticación de puerto para redes con cables e inalámbricas.
Puede activar o desactivar la autenticación IEEE802.1X con esta configuración. Los detalles sobre IEEE802.1X se pueden establecer en el modo de configuración (versión Web).
Según la configuración de las páginas Web, puede que no se permita conectar con la máquina o puede que la configuración no permita imprimir, escanear o visualizar el modo de configuración (versión Web). Si es éste el caso, desactive la configuración IEEE802.1X en la máquina y vuelva a confirmar la configuración.
Volver arriba