# FINALIZADOR (GRAPADO DE 100 HOJAS)

## Visión general

Incluye la función de agrupado que dispone el papel ordenado al mismo tiempo que escalona cada juego, y la función de ordenar y grapar que grapa cada juego de copias.
Si se instala un módulo de perforación opcional, podrá perforar orificios en el papel impreso.

### Nombres de funciones

Pulse el nombre para que aparezca información.

×
Compilador de la grapadora
Apila temporalmente el papel para graparlo.
×
Bandeja de salida
Los documentos grapados y agrupados se disponen en esta bandeja.
La bandeja se puede deslizar. Extienda la bandeja para imprimir en papel de tamaño grande (A3W, A3, B4, 12" × 18", 11" × 17", 8-1/2" × 14" and 8-1/2" × 13" sizes).
×
Cubierta superior
Abra esta cubierta para retirar el papel atascado.
×
Portada
Abra esta cubierta para sustituir el cartucho de grapas o retirar un atasco de grapas.

- No coloque objetos pesados en el finalizador (grapado de 100 hojas) ni ejerza presión sobre él.
- Preste atención cuando encienda la máquina y durante el proceso de impresión, ya que la bandeja podría moverse hacia arriba y hacia abajo.
- No es posible instalar simultáneamente un finalizador (grapado de 100 hojas) con un finalizador grapador.

### Consumibles

El finalizador (grapado de 100 hojas) necesita el siguiente cartucho de grapas:
Cartucho de grapas (aprox. 5000 grapas por cartucho × tres cartuchos) MX-SCX2

### Sustitución del cartucho

Cuando el cartucho de grapas se quede sin grapas, aparecerá un mensaje en el panel de control. Siga las instrucciones para sustituir el cartucho de grapas.

1. #### Abra la cubierta frontal.

2. #### Saque las piezas verdes de la caja de grapas y tire de la caja primero hacia arriba y después hacia fuera.

3. #### Retire el cartucho de grapas vacío

   Si aún quedan grapas, no es posible retirar el cartucho de grapas.

4. #### Inserte un cartucho de grapas nuevo en la caja de grapas

   Empújela hasta que un "clic" le indique que está en su sitio.

5. #### Instale una caja de grapas

   Empújela hasta que un "clic" le indique que está en su sitio.

6. #### Cierre la cubierta frontal

   Haga una copia de prueba en la función ordenar y grapar para asegurarse de que el grapado se realice correctamente.

### Retirada de los desechos de grapas

Cuando se usa un finalizador para grapar, se generan desechos de grapas.
Los desechos de grapas se recogen en el contenedor correspondiente.
Siga los pasos que se detallan a continuación para retirar los desechos de grapas.

1. #### Abra la cubierta frontal.

2. #### Sujete el contenedor de desechos de grapas por la pestaña, sáquelo suavemente y retire los desechos de grapas

   - No introduzca los dedos en el contenedor de desechos de grapas. Podría sufrir pinchazos y heridas.
   - No tire los desechos de grapas en una bolsa de plástico. Las grapas podrían agujerear la bolsa.

3. #### Vuelva a colocar el contenedor de desechos de grapas.

   Asegúrese de volver a colocar el contenedor de desechos de grapas en su posición correcta.

4. #### Cierre la cubierta frontal

Volver arriba