# CONFIGURACIÓN DE PROTOCOLOS

## "Ficha TCP/IP"

Para usar la máquina en una red TCP/IP, esta opción debe estar activada.
Una vez modificada la configuración, los cambios serán efectivos tras reiniciar la máquina. Para reiniciar la máquina, consulte "ENCENDIDO O APAGADO Y REINICIO DE LA MÁQUINA".

### Configuración de IPv4

Si va a usar la máquina en una red TCP/IP (IPv4), utilice esta opción para configurar la dirección IP de la máquina.

###### DHCP/BOOTP

Utilice esta opción para hacer que la dirección IP se obtenga automáticamente mediante DHCP (Protocolo de configuración dinámica de host)/BOOTP (Protocolo de inicialización). Cuando está habilitado, no es necesario introducir manualmente una dirección IP.
Si la máquina se utiliza en una red TCP/IP, asegúrese de activar el protocolo TCP/IP".
Si se usa DHCP/BOOTP, la dirección IP asignada a la máquina puede cambiar automáticamente. Si la dirección IP cambia no será posible imprimir.

###### RARP

Configure esta opción para usar el protocolo RARP.

###### Dirección IPv4

Introduzca la dirección IP de la máquina.

###### Máscara de Subred

Introduzca la máscara de subred IP.

###### Puerta de enlace predeterminada

Introduzca la dirección de la pasarela predeterminada.

### Configuración de IPv6

Si va a usar la máquina en una red TCP/IP (IPv6), utilice esta opción para configurar la dirección IP de la máquina.

###### IPv6

Activar esta configuración.

###### DHCPv6

Utilice esta opción para hacer que la dirección IP se obtenga automáticamente utilizando DHCP (Protocolo de configuración dinámica de host) v6. Cuando está habilitado, no es necesario introducir manualmente una dirección IP.

###### Dirección Manual/Longitud de Prefijo

Introduzca la dirección IP y la longitud del prefijo (0 a 128) para la máquina.

###### Puerta de enlace predeterminada

Introduzca la dirección de la pasarela predeterminada.

- Si la máquina se utiliza en una red TCP/IP, asegúrese de activar el protocolo "TCP/IP" más abajo.
- En un entorno IPv6, la máquina puede utilizar los protocolos LPD o IPP.

- Si se usa DHCPv6, la dirección IP asignada a la máquina puede cambiar automáticamente. Si la dirección IP cambia no será posible imprimir.

### Comando Ping

Comprueba si la máquina puede comunicarse con el PC de la red.
Indique la dirección IP del PC que desee y pulse la tecla [Ejecutar]. Se muestra un mensaje que indica si hubo respuesta o no desde el PC.

## "Ficha NetWare"

Una vez modificada la configuración, los cambios serán efectivos tras reiniciar la máquina. Para reiniciar la máquina, consulte "ENCENDIDO O APAGADO Y REINICIO DE LA MÁQUINA".

### Configuración de NetWare

###### NetWare

Para usar la máquina en una red NetWare, esta opción debe estar activada.

###### Tipo de Trama

Seleccione un tipo de trama.
Opciones: 802.2, 802.3, SNAP, ETHER-II

###### Modo de Operación

Seleccione un modo de operación.
Opciones: PSERVER, RPRINTER

###### Nombre de Impresora

Introduzca el nombre de la impresora.

### Configuración de PSERVER

###### Nombre del Servidor de Impresión

Introduzca un nombre de servidor de impresión.

###### Contraseña de Inicio de Sesión

Introduzca la contraseña para el inicio de la sesión.
Para cambiar la contraseña, configure [Cambiar contraseña] como .

###### Intervalo de Comprobación

Introduzca un intervalo de comprobación de trabajos.

###### Modo de Encuadernación

Configure esta opción para utilizar el Modo de Encuadernación.

###### Nombre del Servidor de Archivos 1 a 8

Introduzca un nombre de servidor de archivos.

###### Árbol NDS

Introduzca el nombre del árbol NDS.

###### Contexto NDS

Introduzca el contexto NDS.

### Configuración de RPRINTER

###### Nombre PSERVER 1 a 8

Introduzca un nombre de servidor de impresión.

###### Tiempo de Espera de Trabajos

Introduzca un tiempo de espera para los trabajos.

## "Ficha EtherTalk"

Una vez modificada la configuración, los cambios serán efectivos tras reiniciar la máquina. Para reiniciar la máquina, consulte "ENCENDIDO O APAGADO Y REINICIO DE LA MÁQUINA".

### Configuración de EtherTalk

###### EtherTalk

Para usar la máquina en una red EtherTalk, esta opción debe estar activada.

###### Nombre de Zona

Introduzca un nombre de zona.

###### Nombre de Impresora

Introduzca el nombre de la impresora.

## "Ficha NetBIOS"

Una vez modificada la configuración, los cambios serán efectivos tras reiniciar la máquina. Para reiniciar la máquina, consulte "ENCENDIDO O APAGADO Y REINICIO DE LA MÁQUINA".

### Configuración NetBIOS

###### NBT/WINS

Para usar la máquina en una red NetBIOS, esta opción debe estar activada.
Volver arriba