# USO DEL ACABADO MANUAL

## Visión general

Cambie desde la pantalla de inicio o desde cada uno de los modos al modo de acabado manual y realice el siguiente procedimiento.

- SELECCIÓN DEL MODO DE ACABADO MANUAL

## Funcionamiento

1. #### Ajuste las guías al tamaño del papel

   Tire de la palanca de bloqueo de las guías para ajustar estas.
   Cuando haya terminado el ajuste, suelte la palanca de bloqueo.

   Cuando cargue papel de un tamaño superior a A4R, o 8-1/2" × 11"R, extienda la bandeja bypass en toda su longitud. Si no se extiende en toda su longitud, el tamaño del papel cargado no se detectará correctamente.

2. #### Cargue papel en la bandeja superior o inferior

   La orientación del papel varía según la función de acabado manual.

   - CAMBIO DEL TIPO Y TAMAÑO DEL PAPEL
   - ORIENTACIÓN
   - Puede cargarse un máximo de 200 hojas de papel en cada una de las bandejas superiores e inferiores.
   - Inserte el papel completamente en la bandeja a lo largo de las guías.
   - Si la anchura de las guías no se ajusta correctamente a la anchura del papel, podrían producirse atascos, alimentación asimétrica o arrugas. Ajuste las guías del papel a la anchura del papel.

3. #### Seleccione el método de acabado adecuado

   - FUNCIÓN DE GRAPADO
   - FUNCIÓN DE PLEGADO DEL PAPEL
   - FUNCIÓN DE PERFORADO

4. #### Cambie la bandeja de papel o la bandeja de salida según necesite

   - PARA CAMBIAR LA BANDEJA DEL PAPEL
   - PARA CAMBIAR LA BANDEJA DE SALIDA

5. #### Pulse la tecla [Inicio] para comenzar el acabado manual.

   ###### Para detener el acabado manual:

   Pulse la tecla [Detener].

Volver arriba