# ESTADO DE LA RED

La pantalla Estado de la red muestra la información general de estado y los estados relevantes de los protocolos TCP/IP, NetWare, EtherTalk y NetBIOS.

Elemento | Descripción
--- | ---
General | Muestra información común a la red. Estado de enlace: muestra la tasa de transferencia de datos del NIC y de la información del cable. Modo dúplex: muestra el modo dúplex del NIC. Dirección de hardware: muestra la dirección MAC del NIC. Imprimir estado al iniciar: muestra si se imprime o no el estado al iniciar. Nombre de dispositivo: muestra el nombre del dispositivo. Nombre de dominio: muestra el nombre del dominio.
TCP/IP | Muestra el estado actual del protocolo TCP/IP. Configuración IPv4: muestra la configuración del protocolo IPv4. DHCP/BOOTP: selecciona si la dirección IP se obtiene o no desde del servidor DHCP/BOOTP. RARP: muestra el estado del protocolo RARP. Dirección IPv4: muestra la dirección IPv4. Máscara de subred: muestra la máscara de subred actual. Puerta de enlace predeterminada: muestra la puerta de enlace predeterminada actual. Configuración IPv6: muestra el estado del IPv6. DHCPv6: muestra el estado del servidor DHCPv6. Dirección Manual: muestra la dirección IPv6 que se ha especificado manualmente. Puerta de enlace predeterminada: muestra la puerta de enlace predeterminada actual. Dirección vínculo-local: muestra la dirección de vínculo local. Dirección sin estado 1: muestra la dirección sin estado. Dirección sin estado 2: muestra la dirección sin estado. Dirección con estado: muestra la dirección con estado.
DNS | Muestra el estado del servidor DNS. Servidor Primario: muestra la dirección IP actual del servidor DNS principal. Servidor Secundario: muestra la dirección IP actual del servidor DNS secundario. Nombre de dominio: muestra el nombre del dominio actual del servidor DNS.
WINS | Muestra el estado del servidor WINS. Servidor Primario: muestra la dirección IP actual del servidor WINS principal. Servidor Secundario: muestra la dirección IP actual del servidor WINS secundario. Servidor Primario (DHCP): muestra la dirección IP actual del servidor WINS principal (DHCP). Servidor Secundario (DHCP): muestra la dirección IP actual del servidor WINS secundario (DHCP). ID de Ámbito: muestra el ID de ámbito WINS actual. ID de Ámbito (DHCP): muestra el ID de ámbito WINS actual (DHCP).
Estado de NetWare | Muestra el estado de NetWare. NetWare: muestra el estado del protocolo NetWare. Tipo de trama: muestra el tipo de trama. Número de red: muestra el número de la red. Modo de funcionamiento: muestra el modo de funcionamiento. Nombre de PSERVER: muestra el nombre del servidor de impresión. Árbol NDS: muestra el nombre del árbol NDS. Contexto NDS: muestra el contexto NDS.
Estado de EtherTalk | Muestra el estado de EtherTalk. EtherTalk: muestra el estado del protocolo EtherTalk. Nombre de zona: muestra el nombre de la zona. Nombre de tipo: muestra el nombre del tipo. Nombre de objeto: muestra el nombre del objeto.
Estado de NetBIOS | Muestra el estado de NetBIOS. NBT/WINS: muestra el estado del protocolo NBT/WINS. Explorador principal: muestra el explorador principal.

Volver arriba