# ZONA DE ESCANEADO

Para limpiar este componente utilice el limpiacristales que se encuentra guardado en el alimentador de documentos automático. Sustituya el limpiacristales tras su utilización.

## Funcionamiento

1. #### Abra el alimentador de documentos automático y retire el limpiacristales.

2. #### Limpie las zonas de escaneado de documentos del cristal de exposición y el alimentador de documentos automático con el limpiacristales

   Una de las zonas de escaneado se encuentra en el cristal de exposición y la otra está dentro del alimentador de documentos automático.

3. #### Abra la cubierta de la zona de escaneado del alimentador de documentos automático

   Pulse el interruptor para liberar el bloqueo.

4. #### Limpie la zona de escaneado del alimentador de documentos automático

5. #### Cierre la cubierta

6. #### Sustituya el limpiacristales.

Volver arriba