# AJUSTES IMPRESORA

## Configuración de Condiciones

A continuación se describen las opciones de estado de la impresora.

###### Prohibir Impresión de Página de Aviso

Desactiva la impresión de una página de aviso.

###### Prohibir Impresión de Página de Prueba

Desactiva la impresión de una página de prueba.
Si esta opción está activada, no podrá usar la opción [Configuraciones del sistema] → [Lista de Impr. (Usuario)] → [Imprimir Página de Prueba] del "Modo Configuración" para imprimir páginas de prueba.

###### Cambio Auto. de Tamaño A4/Carta

Al imprimir una imagen de tamaño A4 (8-1/2 x 11"), esta opción permite utilizar papel de tamaño A4 (8-1/2 x 11"), si no se ha cargado papel de tamaño A4 (8-1/2 x 11").

###### Nivel densidad de Impresión

Este ajuste aclara u oscurece la densidad de impresión en imágenes. La densidad de impresión puede ajustarse en cinco niveles.

###### Aj. de band. bypass

Esta opción se muestra únicamente cuando hay instalada una bandeja bypass.

Elemento | Descripción
--- | ---
Activ. tamaño de pap. detect. en Band. bypass | Se utiliza para prohibir la impresión cuando el tamaño de papel especificado para un trabajo de impresión difiere del tamaño de papel insertado en la bandeja bypass.
Activar tipo de pap. detect. en Band. bypass | Se utiliza para prohibir la impresión cuando el tamaño de papel especificado para un trabajo de impresión difiere del tamaño de papel insertado en la bandeja bypass.
Excluir band. Bypass de selecc. de papel auto. | Cuando se selecciona [Auto.] para el tipo de papel, la bandeja bypass queda excluida de las bandejas que están disponibles para la selección. Esto es recomendable cuando suele colocarse papel especial en la bandeja bypass.

###### Gestión de la Cola de Impresión

Cuando esta función está habilitada, los trabajos de impresión recibidos se muestran en la cola de almacenamiento de la pantalla de estado de los trabajos. Los trabajos se desplazan a la cola de trabajos una vez que la máquina los ha analizado. En la cola de almacenamiento pueden aparecer varios trabajos que todavía no han sido analizados.
Cuando esta función está desactivada, los trabajos de impresión recibidos se muestran en la cola de trabajos en lugar de en la cola de almacenamiento. Sin embargo, cuando se imprime un archivo PDF cifrado, el trabajo aparece en la cola de almacenamiento.

###### Desactivación de Impr. directa desde memoria USB

Desactiva la función de impresión directa de un archivo contenido en un dispositivo de memoria USB.

###### Desactivación Impr. directa desde carpeta de red

Desactiva la impresión directa desde una carpeta de red.

###### Desactivar envío al imprimir

Desactiva la función Enviar Imagen durante la impresión.

## Configuración de La Interfaz

Estas opciones se utilizan para controlar y supervisar los datos transmitidos al puerto USB o de red de la máquina.

###### Modo de Volcado Hexadecimal

Esta función se utiliza para imprimir los datos desde un ordenador en formato hexadecimal, junto con el correspondiente texto ASCII. El "Modo de Volcado Hexadecimal" permite confirmar si se están transmitiendo los datos de impresión del PC a la máquina correctamente.
Ejemplo de volcado hexadecimal:

###### Tiempo de Espera de E/S

El tiempo de espera de E/S puede definirse entre 1 y 999 segundos.
La función de tiempo de espera de E/S interrumpe provisionalmente la conexión si transcurre la duración definida sin que se reciba ningún dato por el puerto. Una vez rota la conexión, el puerto se define como selección automática o se inicia el siguiente trabajo de impresión.

###### Habilitar puerto USB

Permite imprimir desde el puerto USB.

###### Conmutación de emulación del puerto USB

Si la máquina se conecta con el puerto USB, seleccione el lenguaje de la impresora emulada.
Pueden configurarse las opciones siguientes:

- Auto
- Post Script
- PCL

- Las opciones son las mismas que para ""Conmutación de Emulación de Puerto de Red".
- Salvo que se produzcan errores de impresión frecuentemente, es recomendable utilizar la opción predeterminada "Auto.".

###### Habilitar Puerto de Red

Permite imprimir desde el puerto de red.

###### Conmutación de Emulación de Puerto de Red

Esta opción sirve para seleccionar el lenguaje de la impresora emulada cuando la máquina está conectada a través de un puerto de red.
Pueden configurarse las opciones siguientes:

- Auto
- Post Script
- PCL

- Las opciones son las mismas que para "Conmutación de emulación del puerto USB".
- Salvo que se produzcan errores de impresión frecuentemente, es recomendable utilizar la opción predeterminada "Auto.".

###### Método de Conmutación de Puertos

Especifica cuándo se cambia de puerto.

Elemento | Descripción
--- | ---
Conmutar al final del trabajo | El puerto cambia a selección automática cuando termina la impresión.
Conmutar después de tiempo de espera de E/S | Cuando transcurre el tiempo definido en "Tiempo de Espera de E/S", el puerto cambia a selección automática.

En la máquina están disponibles los dos puertos de impresión siguientes:

- Puerto USB
- Puerto de red

## Calibración automática

Corrige la gradación si está desajustada. Cuando la máquina escanea una página de medidas impresa, la gradación se corrige automáticamente.
Después de pulsar la tecla [Ejecutar] e imprimirse una página de medidas, aparecerá un mensaje solicitándole una calibración automática.
Coloque la página de medidas en el cristal de exposición según se muestra a continuación (para que la línea fina del borde del papel quede a la izquierda).

Coloque papel de copia (unas cinco hojas) del mismo tamaño que la página de medidas sobre dicha página, cierre suavemente el alimentador de documentos automático y pulse la tecla [Ejecutar].
Si la gradación sigue estando desajustada después de efectuar la calibración automática, la repetición de esta calibración puede mejorar la gradación.
Volver arriba