# CONFIGURACIÓN ENVÍO IMÁGENES

## Pestaña Configuración de Operaciones - "Ajustes predeterminados"

Esta ficha se usa para configurar elementos relacionados con los ajustes predeterminados de la configuración de envío de imagen.

###### Mantenga la conf. un momento después de finalizar el escaneo

Utilice esta opción para mantener la configuración después de que termine el escaneado (hasta que se active el modo de borrado automático).

###### Configuración Predeterminada Del Display

Seleccione una pantalla inicial que aparezca cuando pulse la tecla [Envío de Imágenes].

- Correo electrónico
- Carpeta de red
- FTP
- Entrada Datos (cuando se ha instalado el módulo de integración de la aplicación)

###### Selección predeterminada de Libreta de Direcciones

Elemento | Descripción
--- | ---
Aplicar direcciones sólo de modos de envío | Cuando se selecciona una dirección en la libreta de direcciones, sólo se aplican las direcciones mostradas en el modo de restricción.
Categoría visualizada por defecto | Seleccione una categoría que se visualice por defecto. Ninguna Uso Frecuente Categorías de 1 a 32
Mostrar todos los tipos de direcciones independientemente del modo que se visualice actualmente. | Muestra todos los destinos con independencia del modo visualizado cuando se habilita esta opción.
Ampliar la libreta de direcciones | Aparece una libreta de direcciones ampliada.

###### Orientación imagen

Establece la orientación predeterminada de la imagen.

###### Configuración de Resolución Inicial

Dispone de las opciones siguientes para las resoluciones predeterminadas de los modos de escáner y correo electrónico.
Si se establece la casilla "Aplicar resolución estab. al guardar" como , se aplica la opción de resolución almacenada con la imagen cuando se utilice una imagen almacenada mediante el archivo de documentos. Puede configurarse para cada elemento.

Elemento | Descripción
--- | ---
Escanear | 100 × 100 dpi, 150 × 150 dpi, 200 × 200 dpi, 300 × 300 dpi, 400 × 400 dpi, 600 × 600 dpi
Correo electrónico | 100 × 100 dpi, 150 × 150 dpi, 200 × 200 dpi, 300 × 300 dpi, 400 × 400 dpi, 600 × 600 dpi

###### Ajustes de Exposición Predeterminados

Se utiliza para establecer el valor de exposición predeterminado para escanear un documento en el modo de envío de imágenes. Seleccione [Auto.] o [Manual]. Si selecciona [Manual], defina la exposición en uno de los cinco niveles.

###### Tipo de Imagen Original Predeterminada

Seleccione el tipo de original antes de habilitar la transmisión a una resolución adecuada para el original (sólo en modo de escaneado y el del escaneado de dispositivo de memoria USB).
Pueden configurarse las opciones siguientes:

- Texto/Foto impr.
- Texto/Foto.
- Texto
- Fotografía
- Fotografía Impresa
- Mapa

No se puede seleccionar ningún tipo de original si la configuración de exposición inicial está definida como [Auto.].

###### Nitidez

Se utiliza para enfatizar el contorno de la imagen de forma que se pueda ver con claridad a la hora de escanear un documento en el modo de envío de imágenes. Se puede definir en cualquier de los cinco niveles disponibles.

###### Contraste

Se utiliza para ajustar el contraste de la imagen para escanear un documento en el modo de envío de imágenes. Se puede definir en cualquier de los cinco niveles disponibles.

###### Entre la clave de direc. en configuración reemisión

Esta opción se emplea para solicitar que se pulse antes de introducir la siguiente dirección cuando se realice una transmisión de reemisión.
Cuando esta opción se activa, no puede omitirse incluso si se introduce la siguiente dirección con una tecla de un toque, a menos que se pulse .
Si un usuario trata de escribir la nueva dirección sin pulsar , sonará una doble señal y la entrada será rechazada.

###### Sonido de Escaneado Completo

Este ajuste establece el volumen del sonido de finalización del escaneado que se oirá cuando se haya escaneado un original.

###### Desactivar Cambio de Orden de Visualización

Desactiva la realización de cambios en el orden de visualización (orden de número de búsqueda, ascendente, descendente).
Una vez definida, la secuencia de visualización no se puede cambiar. El orden visualizado permanecerá fijo según el orden efectivo cuando se habilitó esta opción.

###### Sello de verificación predeterminado (cuando está instalada la unidad de sello de verificación)

Habilite esta opción para estampar siempre el sello de verificación en el original que ya se haya escaneado mediante el alimentador de documentos automático.

###### Ajuste del Ancho de Borrado

Se utiliza para definir el ancho de borrado predeterminado para la función de borrado. Especifique un valor entre 0 mm (0") y 20 mm (1") en intervalos de 1 mm (1/8") para el ancho de compensación del borde y el ancho de compensación del centro.

## Pestaña Configuración de Operaciones - "Activar/Desactivar Configuraciones"

Esta ficha se usa para configurar elementos relacionados con Activar/Desactivar Configuraciones para la configuración de envío de imagen.

### Ajustes para Desactivar el Registro

Se pueden prohibir por separado el registro de direcciones desde la máquina, el modo de configuración (en versión Web) y el PC.

###### Des. el dest. de reg. del panel de op.

Desactiva el control de direcciones desde la máquina.
Configure el valor de cada uno de los elementos siguientes:

- Grupo (Entr. Directa)
- Grupo (Libreta de Direcciones)
- Contactos

###### Desact. el dest. de reg. de la pág. web

Desactiva el registro del destino desde el modo de configuración (versión Web).
Configure el valor de cada uno de los elementos siguientes:

- Grupo (Entr. Directa)
- Grupo (Libreta de Direcciones)
- Contactos

###### Desactivar el registro del programa

Desactiva el uso de la libreta de direcciones para todos los programas.

###### Desactivar el Reg. de Destinos mediante Búsq. Global de Dir.

Desactiva el control de direcciones desde la búsqueda de direcciones global.
Configure el valor de cada uno de los elementos siguientes:

- Correo electrónico

###### Desactivar el Registro Utilizando Network Scanner Tool

Deshabilita el control de direcciones desde las herramientas Network Scanner Tool.
Utilice esta opción para suprimir el almacenamiento de los datos de otra máquina a través de la libreta de direcciones de direccionamiento interno.

###### Desactivar reenvío a través de la red

Impide el direccionamiento interno.

### Aj.para desact. transmis.

Estas opciones se utilizan para desactivar las siguientes operaciones de transmisión.

###### Des. [Reenviar]en modo envío imag.

Esta opción se usa para prohibir la transmisión activada por la tecla [Enviar a direcciones usadas recientemente] en el panel de acciones.

###### Desact. selecc. de libreta de dir.

Desactiva la selección de destinos de la libreta de direcciones.
Configure el valor de cada uno de los elementos siguientes:

- Correo electrónico
- FTP
- Carpeta de red

###### Desactivar la Entrada Directa

Desactiva la entrada directa de direcciones de destino y otras.
Configure el valor de cada uno de los elementos siguientes:

- Correo electrónico
- Carpeta de red

## Pestaña Conf. del Escaneo - "Conf. del Escaneo"

Esta ficha se usa para configurar las opciones relacionadas con la función de envío de imagen (escaneado, etc.).
Las opciones siguientes están relacionadas con el escáner.

### Remitente Predeterminado definido

La información memorizada aquí se utiliza si no especifica [Responder a] en la configuración de envío al realizar escaneado a correo electrónico.

###### Nombre de Remitente

Introduzca un nombre de remitente predeterminado (20 caracteres como máximo).

###### Dirección de respuesta

Introduzca una dirección de respuesta predeterminada (64 caracteres como máximo).
Si sólo se memoriza el nombre de remitente, no se utilizará como información de remitente.

### Conf. del Modo de Color Predet.

Seleccione una opción predeterminada de modo de color para color y blanco y negro en una dirección de correo electrónico, carpeta de red y FTP. Especifique "Ajustes comunes del escáner", a menos que esté especificado Correo electrónico.
Si se establece la casilla "Desact. cambio de B/N en modo auto" como , se desactiva la configuración de blanco y negro de la pantalla inicial cuando el modo de color está establecido como automático.
Auto (Mono2, Escala de grises*), Todo Color, Escala de grises, Mono 2
*Cuando se escanea un original en blanco y negro con el modo de color definido como [Auto.]

### Configuración de Formato de Archivo Inicial

Especifique el formato de archivo inicial para enviar un archivo en los modos Correo electrónico, Carpeta de red o FTP. Especifique "Ajustes comunes del escáner", a menos que esté especificado Correo electrónico.

###### Formato de Archivo

PDF, PDF/A, TIFF, JPEG*1, PDF compacto*2, 5, PDF compacto (Ultrafino)*2, 5, PDF/A compacto*4, PDF/A compacto (Ultrafino)*4, PDF encriptado, PDF encriptado/compacto*3, 5, PDF encriptado/compacto (Ultrafino)*3, 5, XPS
*1 Cuando está seleccionado [Blanco y Negro], el formato es [TIFF].
*2 Cuando está seleccionado [Blanco y Negro], el formato es [PDF].
*3 Cuando está seleccionado [Blanco y Negro], el formato es [Encrip. PDF].
*4 Cuando está seleccionado [Blanco y Negro], el formato es [PDF/A].
*5 Cuando está instalado el kit de ampliación de funciones del escáner

###### B/N

Modo de compresión: Ninguno, MH (G3), MMR (G4)

###### Color / Escala de grises

Ratio de compresión: bajo, medio, alto.
Énfasis letra neg.

###### Páginas específicas por archivo

Si esta opción está establecida como , se creará un archivo para cada página.
Especifique el número de páginas para cada archivo.

### Modo de compresión en retransmisión

Permite seleccionar el modo de compresión para retransmisión utilizando el escaneado a correo electrónico. El modo de compresión que se defina aquí se utilizará para todos los destinos, con independencia de las opciones de modo de compresión de cada uno.

###### Blanco y negro

MH(G3), MMR(G4)

###### Color / Escala de grises

Bajo, medio, alto
Énfasis en letras negras

### Establecer un número máximo de datos de envío

Para evitar la transmisión de imágenes demasiado grandes mediante la opción de escaneado a correo electrónico, es posible definir un límite de tamaño de archivo entre 1 MB y 10 MB en incrementos de 1 MB. Si el tamaño total de los archivos de imagen creados al escanear el original sobrepasa ese límite, los archivos de imagen quedarán descartados.
Si no desea establecer un límite, seleccione [Ilimitado].

### Tamaño máx.de los datos adjuntos (FTP/Carpeta de red)

Puede definir un límite para el tamaño de archivos que pueden enviarse mediante Escanear a FTP y Escanear a carpeta de red. Los límites que se pueden seleccionar son 50 MB, 150 MB y 300 MB. Si el tamaño total de los archivos de imagen creados al escanear el original sobrepasa ese límite, los archivos de imagen quedarán descartados.
Si no desea establecer un límite, seleccione [Ilimitado].
Durante una retransmisión que incluya destinos tanto de correo electrónico, el límite establecido en "Establecer un número máximo de datos de envío (Cor.ele.)" prevalece.

### Configuración de Bcc

###### Active Bcc

Habilite esta opción si desea utilizar la entrega a Bcc. Muestra la tecla [Bcc] en la pantalla de la libreta de direcciones para envío de imagen.

###### Mostrar la dirección Bcc en la pantalla Estado Trabajo

Muestra las direcciones de Bcc en la pantalla de gestión trabajos y la ficha de lista de direcciones.

### Desactivar la Función de Escaneo

Especifique esta opción para deshabilitar el escaneado de PC remoto.

## Pestaña Conf. del Escaneo - "Direcc. predet."

Se puede almacenar una dirección predeterminada que hará posible la transmisión pulsando sencillamente la tecla [Inicio] sin necesidad de indicar la dirección. Establezca la opción [Conf. Dirección Predeterminada] como [Activar] para especificar la dirección predeterminada.

- Si se establece el destino predeterminado, la pantalla inicial cambia al modo de escaneado.
- Sólo se puede definir una única dirección predeterminada para Escanear a E-mail, Escanear a FTP y Escanear a carpeta de red.

### Agregar Selec.

Seleccione una dirección que vaya a utilizarse de forma predeterminada.

###### Aplicar e-mail del usuario para inic. sesión.

La dirección de correo electrónico del usuario que inicia sesión se establece como la dirección predeterminada.
Seleccione los siguientes elementos según el uso que tenga previsto.

Elemento | Descripción
--- | ---
Permitir Cancelación | Puede cancelar la dirección de correo electrónico del usuario que ha iniciado sesión, que se introduce automáticamente. Para cancelar, pulse la tecla [Cancelar] en el panel de acciones.

###### Seleccionar de la libreta de direcciones

- Para mostrar la libreta de direcciones que desee, limite la búsqueda por alfabeto o categoría con la lista de [Índice]. Puede seleccionar el número de direcciones que vayan a mostrarse a la vez con [Mostrar Elementos].
- Cuando seleccione el nombre de la dirección que desee y pulse la tecla [Memorizar], la dirección seleccionada podrá seleccionarse como predeterminada.

Volver arriba