# REPETICIÓN DE LA MISMA IMAGEN EN UNA ÚNICA HOJA (REPETIR DISEÑO)

## Visión general

Esta función copia varias imágenes del mismo original en una única hoja.
Hay tres métodos para ello; "Auto.""Repetic. fija" y "Repet. Foto".

###### Auto

El recuento máximo de repeticiones para copiar imágenes en una hoja se calcula automáticamente según el tamaño del original, el tamaño del papel y la tasa de copia.

###### Repetic. fija

Cuando se selecciona un recuento de repeticiones, un tamaño del original y un tamaño de papel para copiar imágenes en una hoja, la tasa de copia se calcula automáticamente y se copia el original.

###### Repet. Foto

Esta función copia repetidamente en papeles A4 (8-1/2" × 11") o A3 (11" × 17") sin cambiar la tasa de copia del original con tamaño de foto. Puede seleccionar cualquiera de los siguientes cinco tipos de tamaño del original:

- Tamaños del original de hasta 130 mm × 90 mm (3" × 5")
- Tamaños del original de hasta 70 mm × 100 mm (2-1/2" × 4")
- Tamaños del original de hasta 57 mm × 100 mm (2-1/8" × 3-5/8")
- Tamaños del original de hasta 100 mm × 150 mm (5" × 7")
- Tamaños del original de hasta 65 mm × 70 mm (2-1/2" × 2-1/2")

- La función Repetir diseño se debe especificar antes de escanear el original.
- Coloque siempre un original en el cristal de exposición para repetir fotos.

Esta función no puede combinarse con originales de tamaños mezclados o con el modo de copia a doble cara (sí puede combinarse con [2 Caras a 1 Cara]).

## Funcionamiento

### Auto

El recuento de repeticiones se calcula automáticamente para la copia.

1. #### Pulse la tecla [Otros] y, a continuación, pulse la tecla [Repetir diseño]

2. #### Pulse la tecla [Auto.]

3. #### Compruebe el número de caras para repetir, que se ha calculado automáticamente

   Si es necesario, pulse las teclas [Original], [Selec. Papel] o [Tasa de Copia] y vuelva a establecer la configuración.
   - SELECCIÓN DEL TAMAÑO ESTÁNDAR
   - INTRODUCCIÓN DIRECTA DEL TAMAÑO PERSONALIZADO
   - ALMACENAMIENTO Y SELECCIÓN DE TAMAÑOS DE ORIGINAL FRECUENTES
   - SELECCIÓN DEL PORCENTAJE PREDEFINIDO
   - CONFIGURACIÓN DE LA BANDEJA DEL PAPEL
   - CONFIGURACIÓN DE LA BANDEJA BYPASS

4. #### Especifique la línea de partición de la repetición

   Una vez completada la configuración, pulse consecutivamente las teclas y [Atrás].

   ###### Para cancelar la opción automática:

   Pulse la tecla [Off].

5. #### Coloque el documento original y pulse la tecla [Vista previa]

   Coloque el original en el alimentador de documentos automático o el cristal de exposición.
   - ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS
   - CRISTAL DE EXPOSICIÓN

6. #### Compruebe la imagen de previsualización en la pantalla de previsualización

   ###### Para cancelar todas las opciones de configuración:

   Pulse la tecla [CA].

7. #### Pulse la tecla [Inicio] para comenzar la copia

   ###### Para realizar dos o más juegos de copias:

   Pulse la tecla de la pantalla de copias a fin de especificar el número de copias.

### Repetic. fija

Especifique el recuento de repeticiones para la copia.

1. #### Pulse primero la tecla [Otros] y, después, la tecla [Repetir diseño]

2. #### Pulse la tecla [Repetic. fija]

3. #### Pulse las teclas [Original] y [Selec. Papel] para seleccionar un tamaño de original y un tamaño de papel, respectivamente.

   - SELECCIÓN DEL TAMAÑO ESTÁNDAR
   - INTRODUCCIÓN DIRECTA DEL TAMAÑO PERSONALIZADO
   - ALMACENAMIENTO Y SELECCIÓN DE TAMAÑOS DE ORIGINAL FRECUENTES
   - CONFIGURACIÓN DE LA BANDEJA DEL PAPEL
   - CONFIGURACIÓN DE LA BANDEJA BYPASS

4. #### Pulse la tecla [Nº de caras] para establecer un recuento de repeticiones

   Una vez completada la configuración, pulse . El resultado del cálculo automático aparece como la tasa de copia.
   Si la tasa de copia calculada sobrepasa el rango del 25% al 400%, se produce un error.

5. #### Especifique la línea de partición de la repetición

   Una vez completada la configuración, pulse consecutivamente las teclas y [Atrás].

   ###### Para cancelar la opción de repetición fija:

   Pulse la tecla [Off].

6. #### Coloque el documento original y pulse la tecla [Vista previa]

   Coloque el original en el alimentador de documentos automático o el cristal de exposición.
   - ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS
   - CRISTAL DE EXPOSICIÓN

7. #### Compruebe la imagen de previsualización en la pantalla de previsualización

   ###### Para cancelar todas las opciones de configuración:

   Pulse la tecla [CA].

8. #### Pulse la tecla [Inicio] para comenzar la copia

   ###### Para realizar dos o más juegos de copias:

   Pulse la tecla de la pantalla de copias a fin de especificar el número de copias.

### Repet. Foto

Repetición de un original con tamaño de foto en su tamaño real.

1. #### Pulse primero la tecla [Otros] y, después, la tecla [Repetir diseño]

2. #### Pulse la tecla [Repet. Foto]

3. #### Pulse la tecla [Original] y seleccione un tamaño para el original.

   Coloque el original de modo que coincida con la orientación mostrada en "Como definir".
   Una vez completada la configuración, pulse .

4. #### Pulse la tecla [Selec. Papel] y seleccione un tamaño de papel.

   Una vez completada la configuración, pulse consecutivamente las teclas y [Atrás].
   Si ha pulsado [Hasta 57x100 mm(Tarjeta) 2 1/8 × 2 5/8"] en la pantalla [Original], sólo se puede seleccionar el tamaño de original A4.

   ###### Para cancelar la opción de repetición de foto:

   Pulse la tecla [Off].

5. #### Coloque el documento original sobre el cristal de exposición y pulse la tecla [Previsualización].

   Puede comprobar la dirección del original leyendo el valor de "Orientación" en la pantalla Original.

6. #### Compruebe la imagen de previsualización en la pantalla de previsualización

   ###### Para cancelar todas las opciones de configuración:

   Pulse la tecla [CA].

7. #### Pulse la tecla [Inicio] para comenzar la copia

   ###### Para realizar dos o más juegos de copias:

   Pulse la tecla de la pantalla de copias a fin de especificar el número de copias.

Volver arriba