# ESPECIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE ESCANEADO

## Visión general

Especifique la configuración de resolución.
Para originales de texto normales, 200 × 200 dpi produce una imagen suficientemente legible.
Para fotografías e ilustraciones, una configuración de resolución alta (600 × 600 dpi, etc.) permitirá obtener una imagen más definida.
No obstante, un valor de resolución alto dará como resultado un archivo de gran tamaño y, si éste es demasiado grande, puede que la transmisión no sea posible. En este caso, reduzca el número de páginas que escanear o adopte otras medidas para reducir el tamaño del archivo. Si se ha montado el kit de ampliación de compresión (opción PDF compacto), pueden comprimirse los datos de color.
Si cambia el número de páginas por archivo, consulte "EN LOS MODOS ESCANEAR Y ENTRADA DATOS". También, cuando cambie el tamaño de envío de los datos, consulte "ESPECIFICACIÓN DEL TAMAÑO DE ENVÍO DE LA IMAGEN".
Si utiliza el cristal de exposición para escanear originales con varias páginas, puede cambiar la configuración de la resolución cada vez que cambie de página.
Si utiliza el alimentador de documentos automático, no podrá cambiar la configuración de la exposición una vez haya comenzado el escaneado. (Sin embargo, cuando se utiliza la opción "Creación Trabajos", la exposición puede cambiarse cada vez que se inserta un nuevo juego de originales.)

## Funcionamiento

1. #### Pulse la tecla [Resolución]

2. #### Pulse la tecla de la resolución que desee

   Una vez completada la configuración, pulse .

   ###### Cuando se selecciona Correo electrónico, FTP o Carpeta red:

   - Si existe una mezcla de destinos en modos diferentes, pulse para cambiar de un modo a otro y configurar la resolución de cada uno de ellos.
     Sin embargo, FTP y Carpeta red se configuran en el mismo modo.
   - Si el [Formato] del archivo se define como [PDF compacto] o si la Ratio de Compresión se define como [Énfasis letra neg.], la resolución se definirá como [300x300dpi].

Volver arriba