# ESPECIFICACIÓN DEL TAMAÑO DE ENVÍO DE LA IMAGEN

## Visión general

Pulse esta tecla para especificar el tamaño de envío como un tamaño de papel.
Por ejemplo, si el tamaño de escaneado es A4 (8-1/2" × 11") y el tamaño de envío es B5 (5-1/2" × 8-1/2"), la imagen se reducirá antes de la transmisión.

El tamaño de envío no puede especificarse cuando se selecciona [Tam. Gran.] como tamaño de escaneado, o cuando el tamaño de escaneado se especifica mediante valores numéricos.

## Funcionamiento

1. #### Pulse la tecla [Original]

2. #### Pulse la tecla "Tamaño Envío"

3. #### Pulse la tecla correspondiente al tamaño de papel adecuado

   Una vez completada la configuración, pulse .

   Dependiendo del tamaño de papel especificado para el "Tamaño de escaneado", podría no ser posible seleccionar algunos tamaños para el "Tamaño Envío".

4. #### Pulse la tecla [Orientación imagen] que corresponda a la orientación de la imagen del original

   Si no se selecciona la opción adecuada, es posible que no se transmita una imagen correcta.
   Una vez completada la configuración, pulse .

   El porcentaje utilizado para reducir o ampliar el original aparecerá entre el "Tamaño de escaneado" y el "Tamaño Envío".
   Para establecer la configuración predeterminada de la orientación de imagen, seleccione [Configuraciones del sistema] en el "modo de configuración (administrador)" → [Configuración Envío Imágenes] → [Configuración de Operaciones] → [Ajustes Predeterminados] → [Orientación imagen].

Volver arriba