# ORIENTACIÓN DE CARGA DEL PAPEL

## Visión general

Cuando se emplee la función de grapado, perforación o plegado del papel, es preciso colocar el original como se muestra a continuación para permitir que el grapado o la perforación se ejecuten en la posición deseada del papel.

### Grapar

Toque la tecla del panel | Orientación de carga del papel | Resultado
--- | --- | ---

- Para usar la función de grapado, necesita montar un finalizador (grapado de 100 hojas) o un finalizador grapador (grapado de 100 hojas).
- Para usar la función de encuadernado, tiene que montar un finalizador grapador (apilador grande).

### Plegar

Toque la tecla del panel | Orientación | Resultado
--- | --- | ---

- Es preciso instalar una unidad de plegado para usar las funciones de plegado de papel distintas de la de encuadernado.
- Para usar la función de plegado, tiene que montar un finalizador grapador (grapado de 100 hojas).

### Perforar

Toque la tecla del panel | Orientación | Resultado
--- | --- | ---

- Se necesita un módulo perforador para usar la función de perforación de papel.
- La ilustración de la tecla que hay que tocar sirve tan sólo de ejemplo. Varía en función del módulo perforador instalado.

Volver arriba