# CRISTAL DE EXPOSICIÓN

## Visión general

En esta sección se describen los pasos que se deben seguir para colocar el original en el cristal de exposición.
Cuando escanee un libro u otro original con un gran número de páginas, levante la parte posterior del alimentador de documentos automático y, a continuación, coloque el original.
Para cerrar el alimentador de documentos automático, ábralo completamente y, a continuación, ciérrelo.

- Cierre lentamente el alimentador de documentos automático. Si lo cierra bruscamente, podría dañarlo.
- Tenga cuidado de no pillarse los dedos al cerrar el alimentador de documentos automático.

### Tamaño máximo del original admitido

Tamaños estándar |
297 mm (longitudinal) × 420 mm (transversal) 11" (longitudinal) × 17" (transversal)
Tamaño no estándar |
297 mm (longitudinal) × 432 mm (transversal) 11-5/8" (longitudinal) × 17" (transversal)

Si el original no tiene un tamaño estándar, consulte las explicaciones siguientes para el modo que esté utilizando.

- COPIA: "INTRODUCCIÓN DIRECTA DEL TAMAÑO PERSONALIZADO"
- ENVÍO DE IMÁGENES: "ESPECIFICACIÓN DEL TAMAÑO DE ESCANEADO DEL ORIGINAL MEDIANTE VALORES NUMÉRICOS"

## Funcionamiento

1. #### Abra el alimentador de documentos automático

2. #### Colocar el original

   Coloque el original con la cara de escaneado hacia abajo.
   Alinee la esquina superior izquierda del original con la parte posterior izquierda (con la punta de la marca ) del cristal de exposición.

   Cuando coloque un original de un tamaño no estándar sobre el cristal de exposición, el tamaño se podrá detectar fácilmente colocando una hoja en blanco de tamaño A4 (8-1/2" × 11"), B5 (5-1/2" × 8-1/2") u otro tamaño estándar de papel encima del original.

3. #### Cierre el alimentador de documentos automático

   Si deja abierto el alimentador de documentos automático mientras se copia, las partes exteriores al original se copiarán en negro, lo que ocasionará un consumo excesivo de tóner.

Volver arriba