# CONFIGURACIÓN DE FILTRO

Puede establecer el filtro mediante una dirección IP o MAC para impedir un acceso autorizado a la máquina a través de una red.
Establezca el filtro de dirección IP o MAC y pulse la tecla [Memorizar].

### Configuración de Filtro de Dirección IP

Esta opción establece una dirección IP.
Puede especificar si permitir o prohibir acceso a la máquina desde la dirección IP establecida.

### Configuración de Filtro de Direcciones MAC

Esta opción establece una dirección MAC.
Permite el acceso a la máquina desde la dirección MAC establecida.
Volver arriba