# BORRADO DE LAS SOMBRAS DEL CONTORNO EN LA IMAGEN (BORRAR)

## Visión general

La función de borrado se utiliza para borrar las sombras que se crean en los contornos de las copias cuando se copian libros u originales con un gran número de páginas.

###### Modos de borrado

- Esta función borra parte de la imagen donde tienden a formarse sombras, pero no detecta las sombras para borrar solamente las sombras.
- El ancho de borrado se sincroniza con la configuración del porcentaje de zoom.
  Por ejemplo, si la configuración del ancho de borrado es de 20 mm (1") y la imagen se reduce al 50%, el ancho de borrado será de 10 mm (1/2").

###### Para cambiar la configuración predeterminada de ancho de borrado:

En el "modo de configuración (administrador)", seleccione [Configuraciones del sistema] → [Copiar Configuración de Función] → [Copiar Configuración de Función] → [Ajuste del Ancho de Borrado].

## Funcionamiento

1. #### Coloque el documento original y pulse la tecla [Vista previa]

   Coloque el original en el alimentador de documentos automático o el cristal de exposición.
   - ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS
   - CRISTAL DE EXPOSICIÓN

2. #### Pulse la tecla [Otros] y, a continuación, pulse la tecla [Borrar]

3. #### Especifique una posición de borrado

   Pulse la casilla de verificación correspondiente al lado que debe borrarse para que cambie a .

   Tecla [Marco externo]: las casillas de verificación Arriba, Abajo, Izquierda y Derecha están establecidas como .
   Tecla [Especificar marco + centro]: todas las casillas de verificación están establecidas como .
   Especifique el borde de borrado en el reverso cuando borre los bordes de uno a tres lados para escanear un original a dos caras.
   - Si la casilla de verificación [Invertir posición de borrado de la cara posterior] está establecida como , se borrará el borde de la posición opuesta al borde borrado de la cara anterior.
   - Si la casilla de verificación [Revertir Posición de Borrado de Cara Posterior] está establecida como , se borrará el borde de la misma posición que en la cara anterior.

4. #### Especifique el ancho de borrado

   Pulse el campo de visualización del valor numérico del anverso o el reverso e indique el rango del margen mediante las teclas numéricas.
   O, si lo prefiere, pulse la tecla para indicar el rango.
   Una vez completada la configuración, pulse consecutivamente las teclas y [Atrás].

   ###### Para cancelar la configuración de borrado:

   Pulse la tecla [Borrar].

5. #### Compruebe la imagen de previsualización en la pantalla de previsualización

   ###### Para cancelar todas las opciones de configuración:

   Pulse la tecla [CA].

6. #### Pulse la tecla [Inicio] para comenzar la copia

   ###### Para realizar dos o más juegos de copias:

   Pulse la tecla de la pantalla de copias a fin de especificar el número de copias.

Volver arriba