# GUARDADO DE DATOS DEL ORIGINAL ESCANEADO (ARCHIVO)

## Visión general

Si especifica la opción Archivo para la transmisión de imagen, el original escaneado se guarda como un archivo en la carpeta principal o en una carpeta personalizada registrada. Ya que puede recuperar el archivo almacenado cuando desee, puede retransmitir el archivo sin preparar su original.
Cuando se almacena un archivo utilizando la función Archivo sin agregar información del archivo, se asignan al archivo automáticamente el nombre de usuario y el nombre de archivo que se indican a continuación.
Nombre de archivo: Modo_Día-Mes-Año_Hora-Minuto-Segundo
(Ejemplo: E-mail_04042012_112030)
Guardado en: Carpeta Principal

## Funcionamiento

1. #### Colocar el original

   Coloque el original en el alimentador de documentos automático o el cristal de exposición.
   - ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS
   - CRISTAL DE EXPOSICIÓN

2. #### Especifique el destino

   - ESPECIFICACIÓN DE UN DESTINO DESDE LA LIBRETA DE DIRECCIONES
   - ESPECIFICACIÓN DE UN DESTINO USANDO EL NÚMERO DE BÚSQUEDA
   - INTRODUCCIÓN DE UN DESTINO MANUALMENTE
   - ESPECIFICACIÓN DE UN DESTINO DESDE LA LIBRETA DE DIRECCIONES GLOBAL
   - ESPECIFICACIÓN DE UN DESTINO DESDE EL REGISTRO DE ENVÍOS

3. #### Pulse la tecla [Otros] y, a continuación, la tecla [Archivo]

   También puede acceder a la pantalla de información del archivo pulsando la tecla [Archivo] en el panel de acciones.

4. #### Pulse la tecla [On] y establezca la información del archivo

   Una vez completada la configuración, pulse consecutivamente las teclas y [Atrás].

   ###### Para cancelar la opción de la información del archivo:

   Pulse la tecla [Off].

5. #### Pulse la tecla [Inicio] para comenzar el escaneado del original

   Si introdujo las páginas del original en la bandeja del alimentador de documentos, se escanearán todas las páginas.
   Cuando coloque el original sobre el cristal de exposición, escanee página por página.
   Una vez haya escaneado el último original, pulse la tecla [Read-End].
   Se oirá un pitido cuando finalice la operación de escaneado y la transmisión.
   Pulse la tecla [Previsualización] para previsualizar la imagen de salida antes de enviarla. Una vez haya escaneado un original pulsando la tecla [Previsualización], pulse la tecla [Escan. adicional] para escanear el original siguiente. Pulse la tecla [Inicio] para comenzar el envío de la imagen.
   Para obtener más información, consulte "COMPROBACIÓN DE LA IMAGEN DE SALIDA ANTES DE LA TRANSMISIÓN".

Volver arriba