# ENVÍO DE DATOS DURANTE LA IMPRESIÓN

## Visión general

Esta función envía datos creados en otra aplicación a direcciones almacenadas en la máquina a la vez que se imprimen los datos de la máquina.
Esto significa que se pueden completar dos procesos diferentes, la impresión y la transmisión, con una sola operación.

Almacene las direcciones en una libreta de direcciones y prepare cada función de transmisión con antelación. Para obtener información sobre cómo almacenar direcciones en la libreta de direcciones, consulte "ALMACENAMIENTO DE DIRECCIONES A TRAVÉS DE LA ENTRADA DIRECTA", "ALMACENAMIENTO DE DIRECCIONES A TRAVÉS DE LA BÚSQUEDA DE DIRECCIONES GLOBAL" o "ALMACENAMIENTO DE DIRECCIONES DESDE REGISTROS DE ENVÍO DE IMÁGENES".

- Esta función está disponible en los entornos Windows.
- El controlador de impresora PCL6 permite usar esta función.
- Cuando en "Modo Configuración (administrador)", está seleccionado [Configuraciones del sistema] → [Ajustes Impresora] → [Ajustes Predeterminados] → [Desactivar envío al imprimir], no se pueden enviar los datos al mismo tiempo que se imprimen.

## Funcionamiento

### Windows

1. #### Haga clic en la ficha [Gestión de Trabajos] y, a continuación, en el botón [Imprimir y Enviar]

2. #### Establezca la casilla de verificación [Imprimir y Enviar] como

3. #### Haga clic en el botón [Obtener Libreta de Direcciones]

4. #### Seleccione una dirección de destino de la "Libreta de Direcciones" y haga clic en el botón [Agregar]

   - Para enviar datos a todas las direcciones, haga clic en el botón [Agregar Todos].
   - Para borrar una dirección añadida a la lista "Destino", seleccione la dirección y haga clic en el botón [Borrar]. Para borrar todas las direcciones, haga clic en el botón [Borrar todo].
   - Pueden especificarse hasta 50 destinos.
   - Los ajustes de configuración del controlador de impresora se aplicarán a la configuración de transmisión. Por ejemplo, si se selecciona A4 para el tamaño de papel del controlador de impresora, los datos se envían en A4 independientemente de los ajustes de esta máquina.

Volver arriba