# AJUSTES DE SERVICIO

## "Ficha DNS"

Use esta ficha para establecer la configuración de DNS.
Una vez modificada la configuración, los cambios serán efectivos tras reiniciar la máquina. Para reiniciar la máquina, consulte "ENCENDIDO O APAGADO Y REINICIO DE LA MÁQUINA".

### Configuración DNS

###### Servidor Principal

Introduzca la dirección IP del servidor DNS principal.

###### Servidor Secundario

Introduzca la dirección IP del servidor DNS secundario.

###### Tiempo de Espera

Introduzca un tiempo de espera. El valor predeterminado es de 20 segundos.
Este tiempo se deja transcurrir hasta que se establece la conexión con el servidor DNS según las especificaciones estándar.

###### Nombre de Dominio

Introduzca el nombre del dominio donde se ubica el servidor DNS seleccionado.

###### Actualización de DNS Dinámica

Configure esta opción para utilizar la actualización dinámica del servidor DNS.

###### Intervalo de Actualización

Introduzca un intervalo para actualizar el servidor DNS.

## "Ficha WINS"

Use esta ficha para establecer la configuración de WINS.
Una vez modificada la configuración, los cambios serán efectivos tras reiniciar la máquina. Para reiniciar la máquina, consulte "ENCENDIDO O APAGADO Y REINICIO DE LA MÁQUINA".

### Configuración de WINS

###### Servidor Principal

Introduzca la dirección IP del servidor WINS principal.

###### Servidor Secundario

Introduzca la dirección IP del servidor WINS secundario.

###### ID de Ámbito

Introduzca el identificador de ámbito.

## "Ficha SMTP"

Use esta ficha para establecer la configuración de SMTP.
Una vez modificada la configuración, los cambios serán efectivos tras reiniciar la máquina. Para reiniciar la máquina, consulte "ENCENDIDO O APAGADO Y REINICIO DE LA MÁQUINA".

### Configuración SMTP

###### Servidor Principal

Introduzca la dirección IP o el nombre de host del servidor SMTP principal.

###### Servidor Secundario

Introduzca la dirección IP o el nombre de host del servidor SMTP secundario.

###### Número de Puerto

Introduzca un número de puerto. La opción predeterminada es el puerto 25.

###### Tiempo de Espera

Introduzca un tiempo de espera. El valor predeterminado es de 20 segundos. Este valor se utiliza para la conexión con el servidor SMTP y para la transmisión de datos según las especificaciones del sistema de correo electrónico.

###### Dirección de respuesta

Si falla la transmisión de datos, el correo electrónico no entregado puede ser devuelto desde el servidor.
Introduzca una dirección de correo electrónico (una sola dirección únicamente) en la cual recibir esos mensajes no entregados.
Lo habitual es que sea la dirección de correo electrónico del administrador del sistema.

###### Activar SSL

Si se selecciona , es posible utilizar comunicación cifrada mediante SMTP sobre TLS a través del comando STARTTLS.
Esto requiere que el servidor sea compatible con el comando STARTTLS.
Para permitir la comunicación por SSL, establezca como "Número de Puerto" el mismo número de puerto que para SMTP normal.

###### Autenticación SMTP

Si se selecciona , se lleva a cabo la autenticación del servidor SMTP.
Si utiliza la autenticación Kerberos, indique el servidor KDC, el número de puerto y el dominio en la página de configuración de la autenticación Kerberos.

###### Nombre de Usuario

Introduzca el nombre de usuario.

###### Contraseña

Introduzca la contraseña.
Para cambiar la contraseña, configure [Cambiar contraseña] como .

###### POP antes de SMTP

Si se configura como , se le autenticará en el servidor POP antes de utilizar la comunicación SMTP.

- Servidor POP3: Introduzca la dirección IP o el nombre de host del servidor SMTP secundario.
- Número de Puerto: Introduzca el número de puerto para POP3 que se debe usar para POP antes de la comunicación SMTP. La opción predeterminada es el puerto 110.
- Autenticación POP: Si está configurado como , se utiliza el protocolo de autenticación (incluido APOP) para autenticarse con el servidor POP3.
- Nombre de usuario: Introduzca el nombre de usuario que se debe usar para POP antes de la comunicación SMTP.
- Contraseña: Introduzca la contraseña requerida para POP antes de la comunicación SMTP. Para cambiar la contraseña, configure [Cambiar contraseña] como .
- Activar SSL: Si se configura como , se activa la comunicación POP sobre SSL o bien POP sobre TLS mediante el comando STLS.
  Esto requiere que el servidor sea compatible con la comunicación POP sobre SSL o el comando STLS.
  Para permitir la comunicación por SSL, establezca como "Número de Puerto" el puerto para la comunicación POP sobre SSL.
  Para permitir la comunicación POP sobre TLS, establezca como "Número de Puerto" el mismo número de puerto que para la comunicación POP3 normal.

###### Prueba de Conexión

Pulse la tecla [Ejecutar] para comprobar la conexión con el servidor SMTP.

## "Ficha SNMP"

Use esta ficha para establecer la configuración de SNMP.
Una vez modificada la configuración, los cambios serán efectivos tras reiniciar la máquina. Para reiniciar la máquina, consulte "ENCENDIDO O APAGADO Y REINICIO DE LA MÁQUINA".

### Ajustes SNMP v1

###### Configuración de SNMP v1

Configure esta opción para utilizar los valores de SNMPv1.

###### Método de Acceso

Indique un método de acceso.

###### Comunidad GET

Introduzca el nombre de comunidad GET para obtener la información del dispositivo mediante SNMP.

###### Comunidad SET

Introduzca el nombre de comunidad SET requerido para la configuración de SNMP.
Para cambiar la comunidad SET, seleccione .

###### Comunidad TRAP

Introduzca el nombre de comunidad que debe usarse para el SNMP TRAP enviado desde el dispositivo.

###### Dirección de Destino TRAP

Introduzca la dirección IP del equipo de destino para la comunicación SNMP TRAP.

### Ajustes SNMP v3

###### Configuración de SNMP v3

Configure esta opción para utilizar los valores de SNMPv3.

###### Nombre de Usuario

Introduzca el nombre de usuario.

###### Clave de Autenticación

Introduzca la clave de autenticación.

###### Clave de Privacidad

Introduzca la clave de privacidad.

###### Nombre de Contexto

Se muestra el nombre de contexto.

## "Ficha Kerberos"

Use esta ficha para establecer la configuración de Kerberos.
Una vez modificada la configuración, los cambios serán efectivos tras reiniciar la máquina. Para reiniciar la máquina, consulte "ENCENDIDO O APAGADO Y REINICIO DE LA MÁQUINA".

### Configuración de autenticación Kerberos

###### Servidor KDC

Introduzca la dirección IP o el nombre de host del servidor de autenticación Kerberos.

###### Número de Puerto

Introduzca el número de puerto del servidor de autenticación Kerberos. La opción predeterminada es el puerto 88.

###### Dominio

Introduzca el dominio de Kerberos.

## "Ficha SNTP"

Use esta ficha para establecer la configuración de SNTP.
Una vez modificada la configuración, los cambios serán efectivos tras reiniciar la máquina. Para reiniciar la máquina, consulte "ENCENDIDO O APAGADO Y REINICIO DE LA MÁQUINA".

### Configuración de SNTP

###### SNTP

Configure esta opción para usar el protocolo SNTP.

###### Servidor SNTP

Introduzca la dirección IP o el nombre de host del servidor SNTP.

###### Número de Puerto

Introduzca un número de puerto. La opción predeterminada es el puerto 123.

###### Tiempo de Espera

Introduzca un tiempo de espera. El valor predeterminado es de 5 segundos.

###### Intervalo Síncrono

Introduzca un intervalo para sincronizar con el servidor SNTP.

###### Sincronizar al Iniciar

Para establecer la sincronización durante el inicio de la máquina, configúrelo como .

###### Sincronizar Ahora

Cuando se pulsa esta opción, la máquina se sincroniza con la hora del servidor SNTP.

## "Ficha mDNS"

Use esta ficha para establecer la configuración de mDNS.
Una vez modificada la configuración, los cambios serán efectivos tras reiniciar la máquina. Para reiniciar la máquina, consulte "ENCENDIDO O APAGADO Y REINICIO DE LA MÁQUINA".

### Ajustes Mdns

###### mDNS

Configure esta opción para utilizar los valores de mDNS.

###### Nombre de Servicio

Introduzca un nombre para el servicio.

###### Nombre de Dominio

Introduzca el nombre del dominio.

###### Servicio de Prioridad

Seleccione un servicio que utiliza con la prioridad.
Volver arriba