# UTILIZACIÓN DE DOS MÁQUINAS PARA IMPRIMIR UN TRABAJO DE IMPRESIÓN EXTENSO

## Visión general

Para utilizar esta función se requieren dos máquinas.
Se utilizan dos máquinas conectadas a la misma red para ejecutar un trabajo de impresión en paralelo. Esta función divide un trabajo de impresión equitativamente entre dos máquinas, permitiendo que se reduzca el tiempo de impresión cuando hay que imprimir un gran número de juegos.

Para utilizar la función de impresión en tándem en un entorno Windows, tiene que almacenar la dirección IP de la máquina secundaria en el controlador de impresora.

## Funcionamiento

### Windows

1. #### Haga clic en la ficha [Avanzado]

2. #### Establezca la casilla de verificación [Impres. Tándem] como

   La función de impresión en tándem se puede utilizar sólo cuando el controlador de impresora se ha instalado mediante "Instalación personalizada" con la opción [Impresión directa LPR (Especifique la dirección/Búsqueda automática)] seleccionada y la casilla de verificación [Sí] seleccionada para "¿Desea utilizar la función "Impresión tándem"?".

### Macintosh

1. #### Seleccione [Impres. Tándem]

2. #### Establezca la casilla de verificación [Impres. Tándem] como

   Aparecerá la pantalla de ajustes de la impresión en tándem. Introduzca la dirección IP de la máquina secundaria y haga clic en el botón [Actualizar]. Se han configurado los ajustes de la impresión en tándem.
   Para utilizar la función de impresión en tándem, debe seleccionar el protocolo que se empleará de acuerdo con el mensaje que aparece en la pantalla cuando se añade el controlador de impresora en la utilidad de configuración de impresora.

Volver arriba