# CARTUCHO DE SELLADO DE VERIFICACIÓN

## Visión general

Si el sello de verificación es cada vez más claro, sustituya el cartucho de sellado de verificación.
Si hay una unidad de sellado (AR-SU1) instalada en el alimentador de documentos automático, sustituya el cartucho de sellado de verificación AR-SV1 (incluye 2 unidades).

## Funcionamiento

1. #### Abra el alimentador de documentos automático

2. #### Retire la hoja de la placa posterior de documentos del alimentador de documentos automático

   Retire la hoja muy despacio. Coloque la hoja retirada con el lado que estaba fijado boca arriba sobre el cristal de exposición.

3. #### Agarre la pestaña situada en la unidad de sellado de verificación y extraiga la unidad

4. #### Retire el cartucho de sellado de verificación (A)

5. #### Instale un nuevo cartucho de sellado de verificación

6. #### Empuje hacia dentro la unidad de sellado de verificación para volver a colocarla

   Empuje la unidad de sellado hasta que un "clic" le indique que está en su sitio.

7. #### Alinee la esquina superior izquierda de la hoja de la placa posterior de documentos con la parte posterior izquierda (con la punta de la marca) del cristal de exposición

8. #### Cierre el alimentador de documentos automático

   La hoja de la placa posterior de documentos del cristal de exposición queda fijada al alimentador de documentos automático

9. #### Asegúrese de que la hoja de la placa posterior de documentos está firmemente sujeta al alimentador de documentos automático y, después, cierre el alimentador de documentos automático

   Si la hoja de la placa posterior de documentos no está sujeta correctamente, retírela y vuelva a sujetarla correctamente.

Volver arriba