# ENVÍO DE UNA IMAGEN EN EL MODO DE ESCANEADO

## Visión general

Envíe una imagen en Modo de Escaneo (Escanear a E-mail, Escanear a FTP, Escanear a carpeta de red).

- Si la memoria se llena mientas se están escaneando los originales, aparecerá un mensaje y la operación de escaneado se detendrá.
- Cuando realice la operación Escanear a E-mail, preste atención para no enviar un archivo demasiado grande. Si el tamaño de archivo tiende a ser grande, por ejemplo cuando se mandan muchos originales, puede que necesite reducir el número de páginas escaneadas o el tamaño de envío. Si se ha montado el kit de ampliación de compresión (opción PDF compacto), pueden comprimirse los datos de color.

## Funcionamiento

1. #### Colocar el original

   Coloque el original en el alimentador de documentos automático o el cristal de exposición.
   - ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS
   - CRISTAL DE EXPOSICIÓN
   Para colocar los originales, oriéntelos del modo mostrado más abajo.

   Originales | Bandeja del alimentador de documentos Coloque el original con la cara de impresión hacia arriba. | Cristal de exposición Coloque el original con la cara de impresión hacia abajo y alinee la esquina del original con la marca de la esquina superior izquierda de la escala.
   --- | --- | ---
   * En diseño vertical |  |
   * En diseño horizontal |  |

   *Para colocar un original grande con orientación vertical, colóquelo según se muestre en la ilustración "En diseño horizontal" y especifique la orientación de colocación en el paso 3.
   Coloque los originales de tamaño A5 (5-1/2" × 8-1/2") en orientación vertical. Si los coloca en orientación horizontal, se detectará un tamaño incorrecto. Para un original de tamaño A5R (5-1/2" × 8-1/2"R), introduzca manualmente el tamaño del original.
   - ESPECIFICACIÓN DEL TAMAÑO DE ESCANEADO DEL ORIGINAL EN EL TAMAÑO DEL PAPEL

2. #### Especifique el destino

   - ESPECIFICACIÓN DE UN DESTINO DESDE LA LIBRETA DE DIRECCIONES
   - ESPECIFICACIÓN DE UN DESTINO USANDO EL NÚMERO DE BÚSQUEDA
   - INTRODUCCIÓN DE UN DESTINO MANUALMENTE
   - ESPECIFICACIÓN DE UN DESTINO DESDE LA LIBRETA DE DIRECCIONES GLOBAL
   - ESPECIFICACIÓN DE UN DESTINO DESDE EL REGISTRO DE ENVÍOS
   El icono de la tecla indica el tipo de destino almacenado.

   | Escanear a correo electrónico
   | Escanear a FTP
   | Escanear a carpeta de red

   - Tras pulsar una tecla de acceso directo, si se cambia la pantalla sin pulsar , se especifica automáticamente como destino el destino de la tecla pulsada.
   - Cuando realice la operación de Escanear a E-mail, también puede enviar copias o copias ocultas a otros destinos. Pulse para seleccionar destinos.
   - Pueden especificarse varios destinos.
   - Para cambiar los valores de [Asunto], [Nombre de archivo], [Responder A] o [Cuerpo texto], pulse un cuadro de entrada o bien pulse [Opciones].
   - - CAMBIO DEL ASUNTO, NOMBRE DE ARCHIVO, RESPUESTA Y CUERPO DEL TEXTO

3. #### Pulse la tecla [Original] y, a continuación, la tecla "Orientación imagen" que corresponda a la orientación de la imagen del original

   Para escanear el original en la orientación correcta (con el borde superior del original mostrado en la parte superior de la pantalla), especifique correctamente la orientación del original.
   Una vez completada la configuración, pulse .

   - Puede cambiar la exposición, la resolución, el formato de archivo, el modo de color y otras opciones. Consulte los temas que se indican a continuación.
   - - ESCANEADO DE AMBAS CARAS DE UN ORIGINAL AUTOMÁTICAMENTE
     - ESPECIFICACIÓN DEL TAMAÑO DE ESCANEADO DEL ORIGINAL EN EL TAMAÑO DEL PAPEL
     - ESPECIFICACIÓN DEL TAMAÑO DE ESCANEADO DEL ORIGINAL MEDIANTE VALORES NUMÉRICOS
     - ESPECIFICACIÓN DEL TAMAÑO DE ENVÍO DE LA IMAGEN
     - ESPECIFICACIÓN DE LA EXPOSICIÓN DE ESCANEADO Y DEL TIPO DE IMAGEN ORIGINAL
     - ESPECIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE ESCANEADO
     - En los modos Escanear y Entrada Datos
     - CAMBIO DE LA CONFIGURACIÓN DEL MODO DE COLOR
   - Si pulsa la tecla [Otros] podrá establecer la configuración de varias funciones, por ejemplo, especificar la hora de envío o el envío colectivo de páginas del original de distintos tamaños.

4. #### Pulse la tecla [Inicio] para comenzar el escaneado del original

   Si introdujo las páginas del original en la bandeja del alimentador de documentos, se escanearán todas las páginas.
   Cuando coloque el original sobre el cristal de exposición, escanee página por página.
   Una vez haya escaneado el último original, pulse la tecla [Read-End].
   Se oirá un pitido cuando finalice la operación de escaneado y la transmisión.
   - Pulse la tecla [Previsualización] para previsualizar la imagen de salida antes de enviarla. Una vez haya escaneado un original pulsando la tecla [Previsualización], pulse la tecla [Escan. adicional] para escanear el original siguiente. Pulse la tecla [Inicio] para comenzar el envío de la imagen.
   - Pulse la tecla [Revisar Func.] para cambiar la exposición, la resolución, el tamaño de escaneado y el tamaño de envío de cada página original escaneada. Sin embargo, cuando esté seleccionada en Otros la opción de perforación de tarjeta, sólo se puede cambiar la exposición al escanear las páginas pares de los originales.

Volver arriba