# USO DE DOS MÁQUINAS PARA COPIAR EN PARALELO (COPIA TÁNDEM)

## Visión general

Esta función comparte un trabajo de copia a partes iguales entre dos máquinas conectadas a la red, permitiendo que se reduzca el tiempo de copia. La copia tándem debe activarse en la opción [Conf. de la Conexión Tándem] del modo de configuración.

Máquina principal y máquina cliente
La máquina principal es una máquina que se utiliza para escanear los originales e imprimir los datos. La máquina cliente se registra en la máquina principal, y solamente imprime datos, sin escanear originales.

- Para usar esta función es necesario que haya dos máquinas conectadas a la red. No es posible utilizar tres o más máquinas para la copia tándem.
- Si la copia tándem se activa usando una función que proporciona la máquina principal y no proporciona la cliente, aparecerá un mensaje. Por ejemplo, si hay instalado un finalizador grapador en la máquina principal y no hay ninguno en la cliente:
  - Copia Tándem se activa cuando se especifican copias sin grapado.
  - Copia Tándem se desactiva cuando se especifican copias sin grapado.
- Si alguna de las dos máquinas se queda sin papel, la máquina que se quede sin papel retendrá el trabajo y la otra máquina continuará el trabajo. Cuando se añada papel a la máquina sin papel, el trabajo se reanudará.
- Si ha configurado opciones de autenticación de usuarios, puede que no sea posible activar la copia tándem dependiendo de la autenticación que se haya especificado para las máquinas principal y cliente.
  - Copia Tándem se activa cuando se especifica la autenticación de usuario en la máquina principal.
  - Copia Tándem se desactiva cuando se especifica la autenticación de usuario en la máquina cliente y no se especifica en la principal.
- Si se está haciendo un número de juegos impar, se dispone un juego más en la máquina principal.

###### Para usar Copia Tándem:

En el modo de configuración del administrador, seleccione [Configuraciones del sistema] → [Control de Dispositivos] → [Conf. de la Conexión Tándem].

- La información de dirección IP de la máquina cliente debe registrarse en la máquina principal. Para el número de puerto, es mejor usar la configuración inicial (50001). A menos que experimente problemas con esta configuración, no modifique el número de puerto. La configuración de la conexión tándem debería establecerla el administrador de red. Si la máquina principal y la cliente intercambiarán sus roles, configure la dirección IP de la máquina principal en la cliente. Se puede usar el mismo número de puerto para ambas máquinas.

###### Para impedir la transmisión o recepción en tándem:

En el modo de configuración del administrador, seleccione [Configuraciones del sistema] → [Control de Dispositivos] → [Conf. de la Conexión Tándem].

- Para impedir la transmisión en tándem, active [Desactivar modo de máquina principal].
- Para impedir la recepción en tándem, active [Desactivación del modo de equipo cliente].

## Funcionamiento

1. #### Coloque el documento original y pulse la tecla [Vista previa]

   Coloque el original en el alimentador de documentos automático o el cristal de exposición.
   Si utiliza el cristal de exposición para escanear originales con varias páginas, cambie el original y pulse la tecla [Escan. adicional].
   - ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS
   - CRISTAL DE EXPOSICIÓN

2. #### Pulse la tecla [Otros] y, a continuación, la tecla [Copia Tándem]

   Una vez completada la configuración, pulse la tecla [Atrás].

   ###### Para cancelar la opción de copia tándem:

   Pulse la tecla [Copia Tándem] para quitar la marca de verificación.

3. #### Pulse la tecla de la pantalla de copias a fin de especificar el número de copias

   Pueden definirse hasta 9999 copias (juegos). El número de copias especificado se comparte entre la máquina principal y la cliente. Si el número de copias es impar, la máquina principal realiza más copias que la cliente.

   ###### Si se especifica un número de copias incorrecto:

   Pulse la tecla [C] e introduzca el número correcto.

4. #### Compruebe la imagen de previsualización en la pantalla de previsualización

   ###### Para cancelar todas las opciones de configuración:

   Pulse la tecla [CA].

5. #### Pulse la tecla [Inicio] para comenzar la copia

   ###### Para cancelar la copia tándem:

   Pulse la tecla [DETENER] tanto en la máquina principal como en la cliente.

Volver arriba