# ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS

## Visión general

En esta sección se explica cómo colocar los originales en el alimentador de documentos automático.

- Se pueden colocar juntos originales de distintos tamaños en el alimentador de documentos automático. En tales casos, utilice la configuración Mezclar Tamaño Original en cada modo.
- De haberlos, asegúrese de quitar las grapas o clips de los originales antes de colocarlos en el alimentador de documentos automático.
- Si los originales presentan manchas de humedad debido a la utilización de líquido corrector, tinta o pegamento, espere a que se sequen antes de colocarlos. De lo contrario, el interior de la máquina o el cristal de exposición podrían mancharse.
- No utilice los siguientes tipos de originales. Tenga presente que utilizar los siguientes tipos de originales puede hacer que se produzcan detecciones incorrectas del tamaño de los originales, atascos o manchas en las imágenes transmitidas o las copias.
  - Transparencias o papel de impresión reproducible
  - Papel de calco, papel carbón, papel térmico
  - Originales muy arrugados u ondulados
  - Originales dañados o doblados
  - Originales que tienen secciones pegadas u orificios perforados
  - Originales imprimidos con cinta entintada de transferencia térmica
  - Cuando utilice originales con dos o tres orificios, colóquelos de forma que el borde perforado se encuentre en una posición alejada a la ranura de alimentación de la bandeja de alimentación de documentos.

### Tamaños de original admitidos

Tamaño mínimo del original |
Tamaño estándar (Tamaño mínimo que puede ser detectado automáticamente)
210 mm (longitudinal) × 148 mm (transversal) 8-1/2" (longitudinal) × 5-1/2" (transversal)
Tamaño no estándar (Tamaño mínimo que puede ser especificado manualmente)
140 mm (longitudinal) × 140 mm (transversal) 5-1/2" (longitudinal) × 5-1/2" (transversal)
Tamaño máximo del original |
Tamaño estándar (Tamaño máximo que puede ser detectado automáticamente)
297 mm (longitudinal) × 420 mm (transversal) o A3 No se puede utilizar A3W. 11" (longitudinal) × 17" (transversal)
Tamaño no estándar (Tamaño máximo que puede ser especificado manualmente)
Modo de copia:
297 mm (longitudinal) × 432 mm (transversal) 11-5/8" (longitudinal) × 17" (transversal)
Modo de envío de imágenes:
297 mm (longitudinal) × 1000 mm (transversal) 11" (longitudinal) × 39-3/8" (transversal)

Si el original no tiene un tamaño estándar, consulte las explicaciones siguientes para el modo que esté utilizando.

- COPIA: "INTRODUCCIÓN DIRECTA DEL TAMAÑO PERSONALIZADO"
- ENVÍO DE IMÁGENES: "ESPECIFICACIÓN DEL TAMAÑO DE ESCANEADO DEL ORIGINAL MEDIANTE VALORES NUMÉRICOS"

### Gramajes de original admitidos

Escaneado a una cara: de 38 g/m2 a 205 g/m2 (de 9 lbs bond a 110 lbs index)
Escaneado a dos caras: de 52 g/m2 a 205 g/m2 (de 13 lbs bond a 110 lbs index)
Para escanear originales de 38 g/m2 a 49 g/m2 (de 9 lbs bond a 13 lbs bond), seleccione "Modo de Escaneo Lento" en cada modo. Si escanea sin utilizar la opción "Modo de Escaneo Lento", se pueden producir atascos de los originales.
Si está seleccionado "Modo de Escaneo Lento", no se pueden escanear originales de dos caras.

## Funcionamiento

1. #### Asegúrese de que no hay ningún original en el cristal de exposición

2. #### Ajuste las guías del original al tamaño del original

3. #### Colocar el original

   Se puede colocar un máximo de 250 hojas de originales.
   Asegúrese de que los bordes de los originales sean uniformes.
   Inserte los originales, con la página inicial cara arriba, completamente en la bandeja del alimentador de documentos.
   La pila de originales no debe superar la línea indicadora de la bandeja del alimentador de documentos.
   Una vez terminado el escaneado en el alimentador de documentos automático, retire los originales de la bandeja de salida de los originales.

Volver arriba