# CONFIGURACIÓN DEL PUERTO DE LA IMPRESORA

## Ficha "LPD"

Introduzca una fecha de caducidad para el perfil.
Una vez modificada la configuración, los cambios serán efectivos tras reiniciar la máquina. Para reiniciar la máquina, consulte "ENCENDIDO O APAGADO Y REINICIO DE LA MÁQUINA".

### Instalación de LPD

###### LPD

Configure esta opción para utilizar LPD.

###### Tiempo de Espera

Introduzca un tiempo de espera. El valor predeterminado es de 90 segundos.

###### Utilizar Pancarta

Configure esta opción para utilizar la pancarta. El valor predeterminado es [Desactivar].

## Ficha "RAW"

Use esta ficha para configurar la impresión sin procesar.
Una vez modificada la configuración, los cambios serán efectivos tras reiniciar la máquina. Para reiniciar la máquina, consulte "ENCENDIDO O APAGADO Y REINICIO DE LA MÁQUINA".

### Configuración de impresión sin procesar

###### Impresión sin Procesar

Configure esta opción para utilizar datos de impresión RAW (sin procesar). El valor predeterminado es [Activar].

###### Número de Puerto

Introduzca un número de puerto. La opción predeterminada es el puerto 9100.

###### Tiempo de Espera

Introduzca un tiempo de espera. El valor predeterminado es de 90 segundos.

###### Utilizar Bidireccional

Para utilizar la comunicación bidireccional, configure .

## Ficha "WSD"

Use esta ficha para configurar la impresión WSD.
Una vez modificada la configuración, los cambios serán efectivos tras reiniciar la máquina. Para reiniciar la máquina, consulte "ENCENDIDO O APAGADO Y REINICIO DE LA MÁQUINA".

### Configuración WSD

###### Impresión WSD

Configure esta opción para utilizar datos de impresión WSD.

###### Utilizar Descubrimiento de Multidifusión

Configure esta opción para utilizar el descubrimiento de multidifusión.
Volver arriba