# INSERCIÓN DE HOJAS DE INSERCIÓN ENTRE PELÍCULAS PARA TRANSPARENCIAS (FONDO DE TRANSPARENCIAS)

## Visión general

Cuando se copia en película para transparencias, es posible que las hojas se adhieran debido a la electricidad estática.
Se puede usar la función de fondo de transparencias para insertar una hoja de papel entre cada hoja de la película para transparencias, facilitando así la manipulación de las hojas.
También es posible copiar en hojas de inserción.

- Cuando realice la copia a dos caras, sólo podrá utilizar el modo de "dos caras a una cara".
- Las transparencias pueden cargarse en la bandeja bypass, la bandeja 4 y las bandejas de gran capacidad.

El número de copias no puede seleccionarse en este modo.

## Funcionamiento

1. #### Cargue las transparencias en la bandeja bypass, la bandeja 4 o las bandejas de gran capacidad

   Cuando utilice la bandeja bypass, coloque el papel con la cara de impresión hacia arriba.
   - BANDEJA BYPASS
   - BANDEJA 3/4
   - BANDEJAS DE GRAN CAPACIDAD

2. #### Establezca la bandeja

   - CONFIGURACIÓN DE LA BANDEJA DEL PAPEL

3. #### Coloque el documento original y pulse la tecla [Vista previa]

   Coloque el original en el alimentador de documentos automático o el cristal de exposición.
   - ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS
   - CRISTAL DE EXPOSICIÓN

4. #### Pulse la tecla [Otros] y, a continuación, pulse la tecla [Fondo de Transparencias]

5. #### Pulse la tecla [On]

   Si va a realizar una copia en hojas de inserción, pulse la casilla de verificación [Hacer también copia en inserciones] para establecerla como .
   Una vez completada la configuración, pulse consecutivamente las teclas y [Atrás].

   ###### Para cancelar la opción Fondo de Transparencias:

   Pulse la tecla [Off].

6. #### Compruebe la imagen de previsualización en la pantalla de previsualización

   ###### Para cancelar todas las opciones de configuración:

   Pulse la tecla [CA].

7. #### Pulse la tecla [Inicio] para comenzar la copia

Volver arriba