# USO DEL CRISTAL DE EXPOSICIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE COPIAS A DOS CARAS AUTOMÁTICAMENTE

## Visión general

En esta sección se explica cómo realizar una copia a 2 caras utilizando el cristal de exposición.

El copiado a 2 caras contribuye a ahorrar papel.

###### Para cambiar el modo de copia a dos caras predeterminado:

En el "modo de configuración (administrador)", seleccione [Configuraciones del sistema] → [Copiar Configuración de Función] → [Configuración de Estado Inicial] → [Copia A Doble Cara].

## Funcionamiento

1. #### Pulse la tecla [Copia A Doble Cara] y, después, pulse la tecla [1 Cara a 2 Caras].

   Una vez completada la configuración, pulse .

   Para realizar copias a dos caras de un original vertical a una cara colocado horizontalmente, establezca la casilla de verificación [Rotar la cara posterior 180 grados] como .
   Las teclas [2 Caras a 2 Caras] y [2 Caras a 1 Cara] no pueden utilizarse cuando la copia se efectúa desde el cristal de exposición.

2. #### Coloque el documento original sobre el cristal de exposición y pulse la tecla [Previsualización].

   - CRISTAL DE EXPOSICIÓN

3. #### Coloque el juego de originales siguiente y pulse la tecla [Escan. adicional]

   Repita este paso hasta que se hayan escaneado todos los originales.

4. #### Compruebe que el papel que se va a utilizar está seleccionado

   Cuando cambie el papel, consulte los siguientes puntos.
   - CONFIGURACIÓN DE LA BANDEJA DEL PAPEL
   - CONFIGURACIÓN DE LA BANDEJA BYPASS
   Dependiendo del original, es posible que en algunos casos no se seleccione automáticamente el mismo tamaño de papel que el del original. En tal caso, cambie la bandeja de papel manualmente.

5. #### Pulse la tecla [Inicio] para comenzar la copia

   ###### Para realizar dos o más juegos de copias:

   Pulse la tecla de la pantalla de copias a fin de especificar el número de copias.

Volver arriba