# IMPRESIÓN DIRECTA DE UN ARCHIVO SITUADO EN UNA CARPETA DE RED

## Visión general

Se puede especificar e imprimir un archivo situado en una carpeta de red desde el panel táctil de la máquina. Aunque la carpeta de red no esté registrada, se puede acceder a ella introduciendo directamente la ruta de la carpeta en el grupo de trabajo o haciendo referencia a ella.
Si selecciona un archivo PDF protegido con contraseña, tendrá que introducir la contraseña en la pantalla de gestión trabajos.

- IMPRESIÓN DE UN ARCHIVO PDF ENCRIPTADO

###### Para registrar una carpeta de red:

En "Modo Configuración (administrador)", seleccione [Configuración de la Aplicación] → [Configuración para imprimir desde el MFP(SMB)]. Es posible registrar hasta 20 carpetas de red.

## Funcionamiento

### Impresión de un archivo situado en la carpeta de red establecida en la configuración de la máquina

1. #### Pulse la tecla [Recup. archivo disco duro]

2. #### Pulse la tecla [Selec. archivo a impr. desde carpeta de red] en el panel de acciones

3. #### Pulse la tecla [Abrir Carpeta de Red Registrada] en el panel de acciones y pulse la carpeta de red a la que desee acceder

   Si aparece una pantalla solicitando un nombre de usuario y contraseña, consulte con el administrador del servidor e introduzca el nombre de usuario y contraseña necesarios.

4. #### Pulse la tecla correspondiente al archivo que desee imprimir y, después, pulse la tecla [Cambiar configuración para imprimir] en el panel de acciones

   - Si va a imprimir varios archivos, pulse las teclas de los archivos en cuestión y, después, pulse la tecla [Imprimir] en el panel de acciones.
   - Se seleccionan las casillas de verificación de los archivos seleccionados.
   - El icono aparece a la izquierda de las teclas de los archivos que se pueden imprimir.
   - El icono se muestra a la izquierda de las teclas de las carpetas en la carpeta de red. Para mostrar una carpeta o un archivo de una carpeta, pulse esta tecla.

   - Pueden visualizarse un total de 100 teclas de archivos y carpetas.
   - Pulse para subir un nivel de carpeta.
   - Para volver a la pantalla de selección de carpeta de red, pulse .
   - Pulse la tecla [Archivo o nombre de carpeta] para cambiar el orden de los archivos y las carpetas que aparecen en la pantalla. Cada vez que se pulsa la tecla, el orden cambia de ascendente a descendente y viceversa.

5. #### Seleccione las condiciones de impresión

   - Si ha seleccionado varios archivos en el paso 4, podrá seleccionar únicamente el número de impresiones.
   - Si ha seleccionado un archivo que incluye condiciones de impresión (es decir, archivos PCL, PS o XPS) en el paso 4, se aplicará la configuración.
   Cuando está seleccionada la casilla de verificación [Impresión satinado], [Área del Papel] se establece como [Papel Satinado] (bandeja bypass) y [Resolución] se establece como [600 dpi (Alta calidad)].

6. #### Pulse la tecla [Inicio]

   La impresión comienza después de la transferencia del archivo seleccionado.

### Introducción de la ruta de la carpeta de red directamente para imprimir un archivo

1. #### Siga los pasos que se indican hasta el paso 2 de "Impresión de un archivo situado en la carpeta de red establecida en la configuración de la máquina"

2. #### Pulse la tecla [Entrada Directa de Ruta de Carpeta] en el panel de acciones

3. #### Introduzca la ruta de la carpeta, el nombre de usuario y la contraseña

   Acceda a la carpeta de red.
   Para realizar el procedimiento de impresión, consulte los pasos del 4 al 6 de "Impresión de un archivo situado en la carpeta de red establecida en la configuración de la máquina".

### Especificación de la ruta de la carpeta de red de cada nivel para imprimir un archivo

1. #### Pulse la tecla correspondiente al grupo de trabajo al que desee acceder en el paso 3 de "Impresión de un archivo situado en la carpeta de red establecida en la configuración de la máquina"

2. #### Pulse la tecla del servidor o el ordenador al que desee acceder

   Si aparece una pantalla solicitando un nombre de usuario y contraseña, consulte con el administrador del servidor e introduzca el nombre de usuario y contraseña necesarios.

3. #### Pulse la tecla de la carpeta de red a la que desee acceder

   Acceda a la carpeta de red.
   Para realizar el procedimiento de impresión, consulte los pasos del 4 al 6 de "Impresión de un archivo situado en la carpeta de red establecida en la configuración de la máquina".
   - Pulse el icono e introduzca una palabra clave para buscar un grupo de trabajo, servidor o carpeta de red. Para saber cómo introducir texto, consulte "NOMBRES Y FUNCIONES DE LAS TECLAS DEL TECLADO DE SOFTWARE".
   - Se pueden mostrar hasta 100 grupos de trabajo, 100 servidores y 100 carpetas de red.
   - Pulse para subir un nivel de carpeta.
   - Para volver a la pantalla de selección de grupo de trabajo, pulse .

Volver arriba