# CONTROL DE DISPOSITIVOS

Se pueden definir varios dispositivos montados en la máquina.

### CONFIGURACIÓN DETECTOR DE TAMAÑO ORIGINAL

Se puede seleccionar uno de los ocho grupos de tamaños originales estándar que se muestran a continuación para que lo detecte la función de detección del tamaño original.

Selecciones | Tamaños originales detectables
--- | ---
CRISTAL DE EXPOSICIÓN | Bandeja del alimentador de documentos (alimentador automático de documentos)
AB-1 | A3, A4, A4R, A5, B4, B5 y B5R | 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 11", A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
AB-2 | A3, A4, A4R, A5, B5, B5R, 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13") | A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 11" × 17", 8-1/2" × 11", 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13")
AB-3 | A4, A4R, A5, B4, 8K, 16K y 16KR | A3, A4, A4R, A5, B4, 11" × 17", 8-1/2" × 11", 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13"), 8K, 16K, 16KR
AB-4 | 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5"), A3, A4, A4R, A5, B5, B5R | A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 11" × 17", 8-1/2" × 11", 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5")
AB-5 | 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2"), A3, A4, A4R, A5, B5, B5R | A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 11" × 17", 8-1/2" × 11", 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2")
Pulgada-1 | 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 5-1/2" × 8-1/2" | 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 5-1/2" × 8-1/2", A3, A4
Pulgada-2 | 11" × 17", 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13"), 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 5-1/2" × 8-1/2" | 11" × 17", 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13"), 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 5-1/2" × 8-1/2", A3, A4
Pulgada-3 | 11" × 17", 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5"), 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 5-1/2" × 8-1/2" | 11" × 17", 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5"), 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 5-1/2" × 8-1/2", A3, A4

###### Cancelar Detección en Cristal de Exposición

La detección del tamaño original en el cristal de exposición se puede desactivar. Si se hace así, todos los originales que se coloquen en el cristal de exposición se tomarán como originales de tamaño especial.

### Desactivación de Dispositivos/Aj. de grapado

Los elementos de configuración podrían no mostrarse dependiendo de los periféricos que estén instalados en la máquina.

###### Desactivación de alimentador documentos

Utilice esta configuración para evitar el uso del alimentador de documentos automático, por ejemplo cuando presente fallos de funcionamiento. (Una vez habilitada esta configuración, todavía pueden realizarse operaciones de escaneado con el cristal de exposición.)

###### Modo de Alimentación Original

En los modos de copia, envío de imagen, escanear a disco duro y almacenamiento en dispositivo de memoria externa, es posible configurar los siguientes modos de alimentación de originales. Si un modo se utiliza con frecuencia, podrá ahorrarse seleccionarlo entre los modos cada vez que necesite utilizarlo.

- Original tamaño mezcl. (misma anchura (sólo modo copia))/Ancho Diferente
- Modo de Escaneo Lento

###### Desactivación de impresión dúplex

Se utiliza para desactivar la impresión a dos caras, por ejemplo si se produce algún problema con el módulo dúplex.

###### Desactivar la Bandeja de Gran Capacidad

Esta configuración se utiliza para impedir el uso de la bandeja de gran capacidad, por ejemplo si se produce algún problema con ella.

###### Desact. Conf. de Bandeja

Esta opción se utiliza para restringir las configuraciones de la bandeja (excepto de la bandeja bypass).

###### Desactivación de Bandeja Bypass

Desactiva el uso de la bandeja bypass.

###### Desactivar insertador

Desactiva el uso de la unidad de inserción.

###### Desactivar el Agrupado

Desactiva el uso de la bandeja agrupadora.

###### Desactivar el Grapador

Esta configuración se utiliza para impedir el uso del grapador, por ejemplo si se produce algún problema con el grapador del finalizador (o del finalizador grapador).

###### Encuadernado Automático

El grapado en el encuadernado automático se produce automáticamente cuando se utiliza la función de copia de folleto.

###### Ajuste Posición de plegado para encuadernado/plegado y grapado

Esta opción se utiliza para ajustar tanto la posición de plegado como la posición de la grapa cuando se ha instalado un finalizador grapador (grapado de 100 hojas) y se usa la función de encuadernador.
Especifique un valor de entre +/- 2,0 mm en incrementos de 0,25 mm.

###### Ajuste Precisión de la posición de las grapas para el encuadernado

Esta opción se utiliza para ajustar la posición de la grapa cuando se ha instalado un finalizador grapador (grapado de 100 hojas) y se usa la función de encuadernador.
Establezca la posición de la grapa utilizando el valor de la opción "Ajuste de plegado /posición del encuadernador" como estándar.
Especifique un valor de entre +/- 3,0 mm en incrementos de 0,1 mm.

###### Ajuste Posición de grapas para el encuadernador

Esta opción se utiliza para ajustar tanto la posición de plegado como la posición de la grapa cuando se ha instalado un finalizador grapador (grapado de 50 hojas).
Especifique un valor de entre +/- 3,0 mm en incrementos de 0,2 mm.

###### Desactivar el Perforador

Esta configuración se utiliza para impedir el uso del perforador, por ejemplo si se produce algún problema con el módulo perforador del finalizador (o finalizador de encuadernado).

###### Desactivar la unidad de pliegue

Esta opción se emplea para desactivar la unidad de plegado.
Puede usar el plegado con el finalizador grapador incluso si está desactivada la unidad de plegado.

### Deshabilitar el apilador

Los elementos de configuración podrían no mostrarse dependiendo de los periféricos que estén instalados en la máquina.

###### Desactivar módulo de corte

Esta opción se emplea para desactivar el módulo de corte.

###### Deshabilitar el apilador 1

Esta opción se utiliza para deshabilitar el apilador de alta capacidad principal.

###### Deshabilitar el apilador 2

Esta opción se utiliza para deshabilitar el apilador de alta capacidad secundario.

### Configuración de Selección de Papel Auto.

Se pueden especificar los tipos de papel* que seleccionará la función de selección de papel automática. Elija una de las opciones siguientes:

- Papel normal
- Papel normal y reciclado
- Papel reciclado

La función Selección de Papel Automática no configurará ningún tipo de papel diferente de los especificados mediante esta opción.
* El tipo de papel definido para cada bandeja de papel mediante la selección de [Configuraciones del sistema] en "Modo Configuración" → [Config. Band. de Papel].

### Configuraciones del apilador

###### Configuración de pila adicional

Especifique si desea una carga adicional de papel para los nuevos trabajos si la bandeja de desplazamiento del apilador de alta capacidad ya está cargada con papel.

###### Configuración de cambio automático

Si hay instalados dos apiladores de alta capacidad, especifique si desea que el papel se disponga en el otro apilador de alta capacidad si se llena el actual.

### Conf. de la Conexión Tándem

Sírvase de esta opción para configurar el número de puerto y la dirección IP de la máquina utilizada como la máquina cliente en tándem cuando utilice dos máquinas como impresoras de red a través del protocolo TCP/IP.

###### Desactivar el Modo de Máquina Principal

Active esta opción para impedir la transmisión en tándem. (Esta opción no suele ser necesaria.)

###### Desactivación del modo de equipo cliente

Active esta opción para impedir la recepción en tándem. (Esta opción no suele ser necesaria.)
El valor predeterminado de fábrica para el número de puerto es "50001". A menos que experimente problemas con esta configuración, no modifique el número de puerto.
Para utilizar la función de tándem cuando esté activada la autenticación de usuario, deberá usarse el mismo nombre de usuario y contraseña, tanto en la máquina principal como en la cliente. Si no se especifica el mismo nombre de usuario y contraseña, es posible que el recuento de páginas no se agregue al recuento de usuarios adecuado, o bien es posible que sólo imprima la máquina principal.

### Ajuste Detección Doble Alim.

Seleccione si desea detectar la doble alimentación.

###### Alimentador de Documentos

Especifique si desea detectar la doble alimentación desde el alimentador de documentos.

### Cambio automático bandejas finalizador

Cuando la bandeja superior del finalizador está llena de hojas de papel, la bandeja de salida pasa a ser automáticamente la bandeja inferior.
Si la bandeja inferior del finalizador está seleccionada para la salida del papel, las hojas salen sólo a esta bandeja.

### Optimización de un disco duro

Se pueden definir varios dispositivos montados en la máquina.
Esta función optimiza el disco duro de la máquina mediante la desfragmentación de los datos. Si hay un trabajo en marcha, aparecerá un mensaje y la optimización no comenzará hasta que no termine el trabajo. Durante la optimización, no se puede hacer lo siguiente:

- Acceder al modo de configuración (versión Web) ni recibir datos de impresión.
- Usar teclas del panel de control.
- Apagar la máquina con el interruptor principal de encendido.
- Desconectarse automáticamente.

Una vez finalizada la optimización, la máquina volverá a iniciarse.
Cuando la función de archivo de documentos se usa con frecuencia y la salida de los archivos parece algo lenta, la optimización del disco duro puede mejorar el rendimiento.

### Modo de Limpieza de Fuser

Use esta función para limpiar la unidad de fusión de la máquina cuando aparezcan puntos u otros signos de suciedad en la cara impresa del papel. Cuando se ejecuta esta función, sale a la bandeja un papel impreso con una "V" y se limpia la unidad de fusión.
Si no se notan mejoras después de usar la función por primera vez, pruebe a volverla a ejecutar.

### Modo de limpieza de la MC

Esta máquina ejecuta de cuando en cuando una limpieza automática por lo que, normalmente, no es necesario ejecutar este modo. No obstante, no dude en ejecutar este modo si aparecen líneas negras o coloreadas (no uniformes y en color) sobre el papel impreso.

- No use esta función si no aparecen líneas negras ni coloreadas. Si usa esta función mientras la máquina funciona con normalidad puede deteriorar la unidad de limpieza.

### Ajustes del control de fusión

Sirven para controlar la temperatura de fusión del tóner según el peso del papel.
Estas opciones se pueden aplicar al papel normal, reciclado, perforado, preimpreso, con membrete, coloreado y de tipo de usuario.
Puede seleccionar "60 g/m2 a 89 g/m2" o "90 g/m2 a 105 g/m2" ("16 a 23 lbs" o "23+ a 28 lbs").

- Asegúrese de que utiliza solamente papel cuyo peso esté comprendido en el rango especificado aquí. No mezcle papel normal u otro papel de distinto rango con el papel de la bandeja.
- Una vez modificada la configuración, los cambios serán efectivos tras reiniciar la máquina. Para reiniciar la máquina, consulte "ENCENDIDO O APAGADO Y REINICIO DE LA MÁQUINA".

### Impresión de Listados

Para especificar la impresión [Una Cara] o [Dos Caras] en Lista de Impr.

### Reducir rayas negras

Especifique si usar o no la función de reducción de rayas negras.
Esta función sólo puede usarse con las funciones de escaneado del original, copia, envío de imágenes y escaneado al disco duro.
Si activa la reducción de rayas negras, seleccione cualquiera de las siguientes opciones.

- Tratar rayas negras finas
- Normal
- Tratar rayas negras gruesas

###### Visualizar mensaje de advertencia para detección de rayas negras.

Establezca esta opción para que se muestre un mensaje de advertencia cuando el alimentador de documentos detecte rayas negras.

### Conf. Indicador Estado

El indicador de estado de la parte posterior de la máquina se ilumina o parpadea según el estado de la máquina.
Puede cambiar esta configuración para especificar el estado de la máquina que provoca que el indicador verde (indicador de estado) se ilumine o parpadee. El indicador se apaga cuando se activa la opción Desconexión automática.
Indicador de estado (verde): puede especificar qué estado de trabajo y estado de escaneo de original provocan que el indicador se ilumine y parpadee.
Indicador verde (indicador de estado): este indicador se ilumina o parpadea cuando se produce un error en la máquina.
El indicador verde (indicador de estado) se ilumina y parpadea independientemente del patrón que seleccione.

Estado | Patrón 1 | Patrón 2
--- | --- | ---
Indicador verde (indicador de estado) | La máquina está ejecutando un trabajo. | Verde: se ilumina | -
La máquina puede aceptar un trabajo. | - | Verde: se ilumina
La máquina está escaneando un original. | Verde: parpadea | -
La máquina está escaneando un original/procesando datos. | - | Verde: parpadea
La máquina se encuentra en un estado distinto al anterior. | Verde: apagado | Verde: apagado
Indicador rojo (indicador de error) | Se ha producido un error pero se puede utilizar la máquina. | Rojo: se ilumina | Rojo: se ilumina
Se ha producido un error y no se puede utilizar la máquina. | Rojo: parpadea | Rojo: parpadea
La máquina se encuentra en un estado distinto al anterior. | Rojo: apagado | Rojo: apagado

Volver arriba