# ENCENDIDO O APAGADO Y REINICIO DE LA MÁQUINA

## Visión general

En esta sección se describe cómo conectar y desconectar la alimentación de la máquina, y cómo reiniciar la máquina.
Accione dos interruptores de alimentación: el interruptor de alimentación principal de dentro de la tapa frontal, que se encuentra en la esquina inferior izquierda, y el botón [ENCENDIDO] del panel de control.

## Funcionamiento

### Conexión de la alimentación

Ponga el interruptor de alimentación principal en la posición "".
Una vez que el indicador se ilumine de verde de forma fija, pulse el botón [Encendido]

### Desconexión de la alimentación

Desconecte la alimentación pulsando el botón [Encendido]; a continuación, ponga el interruptor de alimentación principal en la posición "".

### Reinicio de la máquina

Para que algunas opciones de configuración se hagan efectivas, hay que reiniciar la máquina. Reinicie la máquina según las instrucciones del mensaje en el panel táctil (apague la máquina pulsando el botón [Encendido] y, a continuación, vuelva a pulsarlo otra vez para encender la máquina).
Para que algunas opciones de configuración se hagan efectivas, hay que reiniciar la máquina. Cuando la máquina está en determinados estados, si reinicia la máquina con el botón [Encendido], puede que no surtan efecto las opciones de configuración. En este caso, apague el interruptor de alimentación principal y, a continuación, vuelva a encenderlo.

- Cuando apague el interruptor de alimentación principal, pulse el botón [Encendido] en el panel de control y, a continuación, coloque el interruptor de alimentación principal en la posición "".
  En caso de que se produzca una interrupción de la alimentación principal, vuelva a conectar la alimentación de la máquina y, a continuación, desconéctela en el orden correcto.
  Si desconecta la alimentación principal antes de pulsar el botón [Encendido] y deja la máquina en ese estado durante mucho tiempo, pueden surgir problemas como ruidos anormales y disminución de calidad de la imagen, entre otros.
- Apague tanto el botón [Encendido] como el interruptor de alimentación principal y desconecte el cable de corriente si cree que la máquina puede estar averiada, si hay una tormenta eléctrica cerca o si va a mover la máquina.

Volver arriba