# REALIZACIÓN DE COPIAS DE VARIOS ORIGINALES EN CADA PÁGINA DE LA COPIA DE FOLLETO (COPIA DE FOLLETO 2-UP/4-UP)

## Visión general

Esta función copia dos o cuatro páginas de original equitativamente en una única página de papel de la copia de folleto.
Escanee los originales en orden desde la primera página hasta la última. La máquina ajustará automáticamente el orden de copia.
Se copiarán ocho o 16 originales en cada hoja de papel. Se incluirán páginas en blanco automáticamente al final si el número de páginas del original no es múltiplo de ocho.
Esta función resulta útil para distribuir un número mínimo de copias de manera que pueda obtenerse un folleto atractivo.

###### Los tamaños de papel que se indican a continuación están disponibles para la copia de folleto 2-Up o 4-Up.

A3, B4, A4R, 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 11"R, 8K, 16KR

## Funcionamiento

1. #### Coloque un original

   Coloque el original en el alimentador de documentos automático o el cristal de exposición.
   - ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS
   - CRISTAL DE EXPOSICIÓN
   Use el alimentador de documentos automático para colocar un original a dos caras.

2. #### Pulse la tecla [Otros] y, a continuación, la tecla [Copia de Folleto]

3. #### Seleccione el borde de encuadernación

   ###### Para cancelar la opción de copia de folleto:

   Pulse la tecla [Off].

4. #### Pulse la tecla [A una Cara] o la tecla [Doble cara] como corresponda al original

5. #### Si va a insertar una portada, pulse la tecla [Ajuste de La Portada] y, a continuación, pulse la tecla [On]

   Para cambiar la bandeja de entrada de la portada:
   Pulse la tecla[Bandeja de Papel] para mostrar la pantalla de selección de bandeja.
   Pulse la bandeja de entrada de la portada en la pantalla de selección de bandeja.
   Para obtener más información, consulte "CONFIGURACIÓN DE LA BANDEJA DEL PAPEL" y "CONFIGURACIÓN DE LA BANDEJA BYPASS".
   Para realizar una copia en una hoja de portada, establezca la casilla de verificación [Hacer copia de cubierta (dúplex)] como .
   Si se va a copiar en la portada, no se pueden usar hojas de etiquetas, película para transparencias, papel con pestañas ni papel satinado.

6. #### Pulse la tecla [Previsualización] y compruebe la imagen de previsualización

   ###### Para cancelar todas las opciones de configuración:

   Pulse la tecla [CA].

7. #### Pulse la tecla [N-Up] en el panel de acciones

8. #### Pulse la tecla correspondiente a las hojas de 2-Up que desee utilizar.

   Si fuera necesario, las imágenes se rotarán.

   ###### Para cancelar la opción N-Up:

   Pulse la tecla [Off].

9. #### Seleccione el diseño

10. #### Seleccione el borde

    Es posible insertar una línea entre las páginas distribuidas en una hoja.
    Una vez completada la configuración, pulse consecutivamente las teclas y [Atrás].

11. #### Compruebe la imagen de previsualización en la pantalla de previsualización

    ###### Para cancelar todas las opciones de configuración:

    Pulse la tecla [CA].

12. #### Pulse la tecla [Inicio] para comenzar la copia

    Para realizar dos o más copias:
    Pulse la tecla de la pantalla de copias para indicar el número de copias.

Volver arriba