# LIMPIEZA DE LA MÁQUINA

Para garantizar que la máquina continúe proporcionando un rendimiento de calidad superior, límpiela periódicamente.
Si aparecen líneas coloreadas o blancas, limpie los siguientes componentes.

Cuando aparecen manchas o líneas coloreadas o blancas en las imágenes escaneadas: | CRISTAL DE EXPOSICIÓN HOJA DE LA PLACA POSTERIOR DE DOCUMENTOS ZONA DE ESCANEADO
Cuando se produzca un atasco de papel en la bandeja bypass: | RODILLO DE ALIMENTACIÓN DE LA BANDEJA BYPASS

No utilice un spray inflamable para limpiar la máquina. Si el gas del spray entra en contacto con los componentes eléctricos internos o con la unidad de fusibles, que están sometidos a altas temperaturas, podría producirse un incendio o una descarga eléctrica.

- No utilice disolvente, benceno ni agentes de limpieza volátiles para limpiar la máquina. Podrían degradar o decolorar la carcasa.
- Utilice un paño suave para limpiar la zona acristalada del panel de control y dejarla brillante como un espejo. Si utiliza un paño áspero, o si frota fuerte, la superficie podría rayarse.

Volver arriba