# SECUENCIA DE ENVÍO DE IMAGEN

Cambie al modo de envío de imagen desde la pantalla de inicio o desde cada modo y, después, lleve a cabo el procedimiento que se indica a continuación.

- SELECCIÓN DEL MODO DE ESCÁNER DE RED

## Funcionamiento

1. #### Colocar el original

   Coloque el original en el alimentador de documentos automático o el cristal de exposición.

   - ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS
   - CRISTAL DE EXPOSICIÓN

2. #### Especifique el destino

   Pulse el cuadro de texto adecuado para especificar el destino directamente, o busque y recupere el número o la libreta de direcciones.

   - ESPECIFICACIÓN DE UN DESTINO DESDE LA LIBRETA DE DIRECCIONES
   - ESPECIFICACIÓN DE UN DESTINO USANDO EL NÚMERO DE BÚSQUEDA
   - INTRODUCCIÓN DE UN DESTINO MANUALMENTE
   - ESPECIFICACIÓN DE UN DESTINO DESDE LA LIBRETA DE DIRECCIONES GLOBAL
   - ESPECIFICACIÓN DE UN DESTINO DESDE EL REGISTRO DE ENVÍOS

3. #### Configure las opciones de escaneado

   Especifique el tamaño de escaneado original, la exposición, el formato de archivo y otros elementos.

   - ESCANEADO DE AMBAS CARAS DE UN ORIGINAL AUTOMÁTICAMENTE
   - ESPECIFICACIÓN DEL TAMAÑO DE ESCANEADO DEL ORIGINAL EN EL TAMAÑO DEL PAPEL
   - ESPECIFICACIÓN DEL TAMAÑO DE ESCANEADO DEL ORIGINAL MEDIANTE VALORES NUMÉRICOS
   - ESPECIFICACIÓN DEL TAMAÑO DE ENVÍO DE LA IMAGEN
   - ESPECIFICACIÓN DE LA EXPOSICIÓN DE ESCANEADO Y DEL TIPO DE IMAGEN ORIGINAL
   - ESPECIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE ESCANEADO
   - En los modos Escanear y Entrada Datos
   - CAMBIO DE LA CONFIGURACIÓN DEL MODO DE COLOR
   - ENVÍO DE UN GRAN NÚMERO DE PÁGINAS

4. #### Establecimiento de la opción Otros

   Configure las funciones distintas a la configuración de escaneado, como el envío de dos páginas como una sola página.

   - PANTALLA OTROS

5. #### Envíe el original

   Pulse la tecla [Inicio].
   - Puede examinar la imagen de previsualización pulsando la tecla [Previsualización] antes de pulsar la tecla [Inicio]. Una vez haya escaneado un original pulsando la tecla [Previsualización], pulse la tecla [Escan. adicional] para escanear el original siguiente.
   - Si ha colocado el original en el cristal de exposición, repita los pasos el mismo número de veces que haya de originales para escanear. Tras escanear todos los originales, pulse la tecla [Read-End]. (Una vez haya escaneado un original pulsando la tecla [Previsualización], pulse la tecla [Escan. adicional] para escanear el original siguiente. Después, pulse la tecla [Inicio] para enviar el original.)
   - Si pulsa la tecla [Archivo] o la tecla [Archivo Rápido] en el panel de acciones antes enviar una imagen, puede guardar el original escaneado en forma de datos.
     - GUARDADO DE DATOS DEL ORIGINAL ESCANEADO
     - GUARDADO DE DATOS DEL ORIGINAL ESCANEADO

Volver arriba