# BORRADO DE LAS SOMBRAS DEL CONTORNO EN LA IMAGEN (BORRAR)

## Visión general

Al escanear originales gruesos o libros, borre las sombras periféricas que pueden producirse en la imagen.

### Modos de borrado

Esta función borra parte de la imagen donde tienden a formarse sombras, pero no detecta las sombras y sólo borra las sombras.
El ancho de borrado se sincroniza con la configuración del porcentaje de zoom. Por ejemplo, si reduce el tamaño del original al 70% tras configurar el ancho de borrado a 10 mm (1/2"), el ancho de borrado se establece en 7 mm (3/8").

###### Para cambiar la configuración predeterminada de ancho de borrado:

En "Modo Configuración (administrador)", pulse [Configuraciones del sistema] → [Configuración Envío Imágenes] → [Configuración de Operaciones] → [Ajustes Predeterminados] → [Ajuste del Ancho de Borrado] y modifique la configuración del ancho de borrado.

## Funcionamiento

1. #### Colocar el original

   Coloque el original en el alimentador de documentos automático o el cristal de exposición.
   - ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS
   - CRISTAL DE EXPOSICIÓN

2. #### Especifique el destino

   - ESPECIFICACIÓN DE UN DESTINO DESDE LA LIBRETA DE DIRECCIONES
   - ESPECIFICACIÓN DE UN DESTINO USANDO EL NÚMERO DE BÚSQUEDA
   - INTRODUCCIÓN DE UN DESTINO MANUALMENTE
   - ESPECIFICACIÓN DE UN DESTINO DESDE LA LIBRETA DE DIRECCIONES GLOBAL
   - ESPECIFICACIÓN DE UN DESTINO DESDE EL REGISTRO DE ENVÍOS

3. #### Pulse primero la tecla [Otros] y, después, la tecla [Borrar]

4. #### Especifique una posición de borrado

   Marque la casilla del borde que desee borrar de modo que se muestre .

   - Tecla [Marco externo]: muestra las casillas de verificación Arriba, Abajo, Izquierda y Derecha como .
   - Tecla [Especificar marco + centro]: muestra todas las casillas de verificación como .
   Especifique el borde de borrado en el reverso cuando borre los bordes de uno a tres lados para escanear un original a dos caras.
   - Si la casilla de verificación [Invertir posición de borrado de la cara posterior] está establecida como , se borrará el borde de la posición opuesta al borde borrado de la cara anterior.
   - Si la casilla [Invertir posición de borrado de la cara posterior] aparece como , se borrará el borde de la misma posición que en la cara anterior.

5. #### Especifique el ancho de borrado

   Pulse la pantalla de valores numéricos que indica el ancho de borrado en el anverso o el reverso, e introduzca el área mediante las teclas numéricas.
   Para establecer el área rápidamente, primero utilice las teclas numéricas para especificar un valor próximo al valor que busca, y a continuación ajústelo con .
   Una vez completada la configuración, pulse consecutivamente las teclas y [Atrás].

   ###### Para cancelar la configuración de borrado:

   Pulse la tecla [Borrar].

6. #### Pulse la tecla [Inicio] para comenzar el escaneado del original

   Si introdujo las páginas del original en la bandeja del alimentador de documentos, se escanearán todas las páginas.
   Cuando coloque el original sobre el cristal de exposición, escanee página por página.
   Una vez haya escaneado el último original, pulse la tecla [Read-End].
   Se oirá un pitido cuando finalice la operación de escaneado y la transmisión.
   Pulse la tecla [Previsualización] para previsualizar la imagen de salida antes de enviarla. Una vez haya escaneado un original pulsando la tecla [Previsualización], pulse la tecla [Escan. adicional] para escanear el original siguiente. Pulse la tecla [Inicio] para comenzar el envío de la imagen.
   Para obtener más información, consulte "COMPROBACIÓN DE LA IMAGEN DE SALIDA ANTES DE LA TRANSMISIÓN".

Volver arriba