# CONFIGURACIÓN DE LA BANDEJA BYPASS

Al seleccionar la bandeja bypass, especifique el tipo y el tamaño del papel de acuerdo con el papel que haya cargado en la bandeja bypass.
Esta función solamente está disponible cuando se encuentra instalada la bandeja bypass.

## Funcionamiento

1. #### Pulse la tecla [Selec. Papel] y, a continuación, pulse la tecla de la bandeja bypass.

   También puede acceder a la pantalla de [Área del Papel] pulsando la imagen de la máquina en la pantalla inicial.

2. #### Pulse la tecla [Tipo y tamaño] y, a continuación, pulse la tecla que coincida con el tipo del papel cargado

3. #### Pulse la ficha [Tamaño] y, después, pulse la tecla que coincida con el tamaño del papel cargado.

   Una vez completada la configuración, pulse .

4. ###### Tecla [AB auto.]

   Detecta automáticamente el tamaño de papel AB adecuado cuando se carga papel como A4 o B5.

   ###### Tecla [Pulg. Auto.]

   Detecta automáticamente el tamaño de papel adecuado (en pulgadas) cuando se carga papel como 8-1/2" × 11".

   ###### Tecla [Tam. establecido]

   Pulse esta tecla para especificar manualmente el tamaño de papel que no se detecta de forma automática.

   ###### Tecla [Entr. Directa]

   Pulse esta tecla a fin de introducir un valor numérico para el tamaño del papel cargado.

   ###### Para introducir directamente el tamaño del papel

   Si especifica la unidad del papel en milímetros, pulse la tecla [AB]. Si especifica la unidad del papel en pulgadas, pulse la tecla [Pulgada]. Pulse la tecla y, después, introduzca el tamaño del papel. A continuación, pulse la tecla [OK].

Volver arriba