# RODILLO DE ALIMENTACIÓN DE LA BANDEJA BYPASS

Si se producen atascos de papel con frecuencia en la bandeja bypass, limpie el rodillo de alimentación de la bandeja bypass. Limpie la superficie del rodillo de alimentación con un paño limpio y suave humedecido con agua o un detergente neutro.

## Funcionamiento

### Bandeja bypass (en la máquina)

1. #### Retire el papel

2. #### Retire la cubierta de mantenimiento

3. #### Limpie el rodillo de alimentación de la bandeja bypass

   Instale la cubierta de mantenimiento después de terminar de limpiar.

4. #### Cargue el papel

### Bandeja bypass (bandejas de gran capacidad)

1. #### Pulse el botón de funcionamiento y retire el papel

   El compartimento del papel baja. El botón de funcionamiento parpadea mientras el compartimento del papel baja. El botón se ilumina cuando el compartimento del papel ha bajado. No extraiga el papel hasta que el botón deje de parpadear.

2. #### Retire la cubierta de mantenimiento

3. #### Limpie el rodillo de alimentación de la bandeja bypass

   Instale la cubierta de mantenimiento después de terminar de limpiar.

4. #### Cargue el papel y pulse el botón de funcionamiento

   El compartimento del papel sube cuando se pulsa el botón de funcionamiento.

Volver arriba