# AJUSTE DE LA RESOLUCIÓN AL ESCANEAR (RESOLUCIÓN DE ESCANEO)

## Visión general

Esta función ajusta la resolución al escanear el original, permitiendo así una salida de alta calidad o de prioridad de velocidad dependiendo de la aplicación.
La función de resolución de escaneo se debe especificar antes de escanear el original.

## Funcionamiento

1. #### Pulse la tecla [Otros] y, a continuación, la tecla [Resolución de escaneo]

2. #### Seleccione la resolución

   La resolución se puede establecer tanto para el alimentador de documentos como para el cristal de exposición.
   Una vez completada la configuración, pulse consecutivamente las teclas y [Atrás].

3. #### Coloque el documento original y pulse la tecla [Vista previa]

   Coloque el original en el alimentador de documentos automático o el cristal de exposición.
   - ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS
   - CRISTAL DE EXPOSICIÓN

4. #### Pulse la tecla [Inicio] para comenzar la copia

   ###### Para realizar dos o más juegos de copias:

   Pulse la tecla de la pantalla de copias a fin de especificar el número de copias.

Volver arriba