# CAMBIO DEL ASUNTO, NOMBRE DE ARCHIVO, RESPUESTA Y CUERPO DEL TEXTO

## Visión general

Puede cambiar el asunto, nombre de archivo, respuesta y cuerpo del texto cuando realice una transmisión de escaneado. Si es necesario, especifique directamente el texto.

- Cuando se realizan las operaciones Escanear a FTP o Escanear a carpeta de red, solamente se puede cambiar el nombre de archivo.
- Si el asunto o el nombre de archivo no se modifican, se utilizan los ajustes de [Configuración de la Aplicación] → [Configuración del Escáner de Red] en el "modo configuración".
- Si la dirección de respuesta no se modifica, se utilizan los ajustes de [Configuraciones del sistema] → [Configuración Envío Imágenes] → [Conf. del Escaneo] → [Remitente Predeterminado definido] en el "modo configuración (administrador)".
  Si no se configura de este modo, se utilizará la dirección de respuesta establecida en [Configuración de Red] → [Instalación de Servicios] → [SMTP] → [Configuración SMTP] → [Dirección de respuesta] en el "modo configuración (administrador)".
- Para configurar candidatos para el asunto, nombre de archivo y cuerpo del texto, seleccione [Configuración de la Aplicación] y, a continuación, [Configuración del Escáner de Red] en el "modo configuración".

## Funcionamiento

1. #### Para cambiar el asunto, pulse el cuadro de entrada [Asunto]

2. #### Pulse una tecla de texto predefinido

   Una vez completada la configuración, pulse .

   - Puede registrarse un asunto predefinido, para lo cual deberá seleccionar [Configuración de la Aplicación] en el "modo configuración" → [Configuración del Escáner de Red] → [Configuración del Nombre del Asunto].
   - Si desea introducir el texto directamente, pulse la tecla [Entr. directa] para abrir el teclado de software.
     Introduzca el nombre de archivo y, a continuación, pulse la tecla [OK].

   ###### Para cancelar el asunto seleccionado:

   Pulse la tecla [Borrar].

3. #### Para cambiar el nombre de un archivo, pulse el cuadro de entrada [Nombre de Archivo]

4. #### Pulse una tecla de texto predefinido

   Una vez completada la configuración, pulse .

   - Puede registrarse un nombre de archivo predefinido, para lo cual deberá seleccionar [Configuración de la Aplicación] en el "modo configuración" → [Configuración del Escáner de Red] → [Configuración del Nombre de Archivo].
   - Si desea introducir el texto directamente, pulse la tecla [Entr. directa] para abrir el teclado de software.
     Introduzca el asunto y pulse la tecla [OK].

   ###### Para cancelar el nombre de archivo seleccionado:

   Pulse la tecla [Borrar].

5. #### Pulse [Opciones]

6. #### Para cambiar la dirección de respuesta, pulse el recuadro [Responder A].

7. #### Pulse la tecla del destino que desea especificar como dirección de respuesta.

   Una vez completada la configuración, pulse .

   - Si pulsa la tecla [Búsqueda de direcciones global] en el panel de acciones, podrá especificar un usuario almacenado en la libreta de direcciones global como dirección de respuesta.
   - Si pulsa la tecla [Llamar mediante número de usuario], podrá obtener una dirección de correo electrónico mediante el número adecuado almacenado en la libreta de direcciones.
   - Si pulsa la tecla [Entr. Directa] en el panel de acciones, podrá introducir directamente una dirección de correo electrónico.
   - Si establece la casilla de verificación [Añadir "Responder" a Cc] como , la dirección de respuesta se añadirá a la dirección Cc.
   Si se utiliza la autenticación de usuario, se aplicará la información del usuario que ha iniciado la sesión y, por lo tanto, no podrá modificarse la dirección de respuesta.

8. #### Para cambiar el cuerpo del texto, pulse el cuadro de entrada [Cuerpo texto]

9. #### Introduzca el cuerpo del texto

   Para seleccionar un texto predefinido previamente almacenado en el modo Configuración, pulse la tecla [Selec. Precnf.].
   Para introducir directamente el cuerpo del texto, pulse la tecla [Modificar]. Cuando se muestre el teclado de software, introduzca directamente el cuerpo del texto. Tras haber introducido el cuerpo del texto, pulse la tecla [OK].
   Una vez completada la configuración, pulse .

   - Puede registrarse un texto del mensaje de correo predefinido, para lo cual deberá seleccionar [Configuración de la Aplicación] en el "modo configuración" → [Configuración del Escáner de Red] → [Configuración del Cuerpo del Mensaje].
   - Puede introducir hasta 1.800 caracteres. (El salto de línea cuenta como un carácter.)
   - Para cambiar el cuerpo del texto, pulse la tecla [Modificar]. Aparecerá el teclado de software con el texto introducido.

   ###### Para borrar todo el texto introducido:

   Pulse la tecla [Borrar todos]. Al pulsar esta tecla, se borra inmediatamente todo el cuerpo del mensaje y no solo la línea seleccionada.

Volver arriba