# IMPRESIÓN DIRECTA DE UN ARCHIVO DE UN SERVIDOR FTP

## Visión general

Si registra un servidor FTP, podrá especificar un archivo en el servidor FTP desde el panel táctil de la máquina. Esto le ahorrará la molestia de descargar el archivo e imprimirlo desde el ordenador.
Si selecciona un archivo PDF protegido con contraseña, tendrá que introducir la contraseña en la pantalla de gestión trabajos.

- IMPRESIÓN DE UN ARCHIVO PDF ENCRIPTADO

###### Para registrar un servidor FTP:

En "Modo Configuración (administrador)", seleccione [Configuración de la Aplicación] → [Configuración para imprimir desde el MFP(FTP)]. Pueden registrarse hasta 20 servidores FTP.

## Funcionamiento

1. #### Pulse la tecla [Recup. archivo disco duro]

2. #### Pulse la tecla [Seleccionar archivo a imprimir desde FTP] en el panel de acciones

3. #### Pulse el servidor FTP al que desee acceder

   Algunos servidores pueden pedirle que introduzca el nombre de usuario y la contraseña.

4. #### Pulse primero el archivo que desee imprimir y, después, la tecla [Cambiar configuración para imprimir] en el panel de acciones

   - Si va a imprimir varios archivos, pulse las teclas de los archivos en cuestión y, después, pulse la tecla [Imprimir] en el panel de acciones.
   - Se seleccionan las casillas de verificación de los archivos seleccionados.
   - El icono aparece a la izquierda de las teclas de los archivos que se pueden imprimir.
   - El icono se muestra a la izquierda de las teclas de las carpetas del servidor FTP. Para mostrar una carpeta o un archivo de una carpeta, pulse esta tecla.

   - Pueden visualizarse un total de 100 teclas de archivos y carpetas.
   - Pulse para subir un nivel de carpeta.
   - Cuando se baja un nivel de carpeta al pulsar una tecla de carpeta, aparece .
     Pulse esta tecla para volver a la pantalla de selección del nombre de archivo o carpeta.
   - Pulse la tecla [Archivo o nombre de carpeta] para cambiar el orden de los archivos y las carpetas que aparecen en la pantalla. Cada vez que se pulsa la tecla, el orden cambia de ascendente a descendente y viceversa.

5. #### Seleccione las condiciones de impresión

   - Si ha seleccionado varios archivos en el paso 4, podrá seleccionar únicamente el número de impresiones.
   - Si ha seleccionado un archivo que incluye condiciones de impresión (es decir, archivos PCL, PS o XPS) en el paso 4, se aplicará la configuración.
   Cuando está seleccionada la casilla de verificación [Impresión satinado], [Área del Papel] se establece como [Papel Satinado] (bandeja bypass) y [Resolución] se establece como [600 dpi (Alta calidad)].

6. #### Pulse la tecla [Inicio]

   La impresión comienza después de la descarga del archivo seleccionado.

Volver arriba