# BANDEJA BYPASS

## Visión general

Utilice la bandeja bypass para imprimir en papel normal, etiquetas, papel con pestañas y otros soportes especiales.
Se puede cargar un máximo de 100 hojas de papel en la bandeja bypass (en la máquina), o bien un máximo de 500 hojas en la bandeja bypass (en las bandejas de gran capacidad), y es posible realizar una impresión continua al igual que con otras bandejas.
Para ver información detallada sobre los tamaños y tipos de papel que se pueden cargar en la bandeja bypass, consulte "ESPECIFICACIONES BÁSICAS/ESPECIFICACIONES DE LA COPIADORA", "ESPECIFICACIONES DE LAS BANDEJAS DE GRAN CAPACIDAD" y "CONFIGURACIÓN DE LA BANDEJA DE PAPEL" del Modo Configuración en la "Guía de inicio rápido".

- Cuando utilice papel normal diferente del papel estándar de Sharp o soportes especiales distintos a las transparencias recomendadas por SHARP, o bien cuando la impresión se realice en el reverso de un papel ya impreso por la otra cara, cargue las hojas de papel de una en una. Si se carga más de una hoja cada vez, se producirán atascos.
- Antes de cargar el papel, alise cualquier ondulación que pueda tener.
- Para añadir papel, retire todo el papel que queda en la bandeja bypass, combínelo con el papel que se va a añadir y cárguelo de nuevo en una única pila. Si se añade papel sin extraer el que queda en la bandeja, se producirá un atasco.

### Cómo colocar el original

Cargue papel de tamaño hasta A5 (7-1/4" × 10-1/2") en orientación horizontal.

Bandeja bypass (en la máquina) | Bandeja bypass (en las bandejas de gran capacidad)

### Carga del papel con pestañas

Cuando imprima en papel con pestañas, asegúrese de colocar el papel con la cara de impresión hacia arriba.
Para la bandeja bypass (en las bandejas de gran capacidad), se debe instalar la guía correspondiente en las guías de la bandeja bypass situadas en la parte posterior. La guía correspondiente se encuentra en la parte superior de las bandejas de gran capacidad.

| Bandeja bypass (en la máquina) | Bandeja bypass (en las bandejas de gran capacidad)
--- | --- | ---
Izquierdo |  |
Derecho |  |

- Utilice sólo papel con pestañas que esté hecho de papel. No se puede utilizar papel con pestañas de un material distinto al papel (película, etc.).
- Para copiar en las pestañas del papel con pestañas, resulta útil [Copia Pestaña] en "Otros".

### Introducción de transparencias

- Utilice transparencias recomendadas por SHARP.
- Cuando cargue varias hojas de transparencias en la bandeja bypass, sepárelas varias veces primero.
- Cuando realice una impresión en una transparencia, retire cada una de las hojas cuando se impriman y salgan de la máquina. Si deja que las hojas se apilen en la bandeja de salida, se pueden doblar.

## Funcionamiento

### Bandeja bypass (en la máquina)

1. #### Abra la bandeja bypass

   Si carga papel de tamaño superior a A4R o 8-1/2" × 11"R, extraiga la extensión de la bandeja.
   Extraiga la totalidad de la extensión de la bandeja bypass.

   No coloque objetos pesados en la bandeja bypass ni ejerza presión sobre ella.

2. #### Ajuste las guías de la bandeja bypass al tamaño del papel que vaya a cargar

3. #### Introduzca por completo el papel a lo largo de las guías de la bandeja bypass, hasta que se detenga

   Cargue el papel con la cara de impresión hacia arriba.

   - No introduzca papel a la fuerza.
   - Si las guías de la bandeja bypass se colocan a una anchura superior a la del papel, muévalas hasta que se ajusten correctamente a la anchura del mismo. Si las guías se ajustan a una anchura demasiado amplia, puede que el papel se arrugue o se desvíe.

### Bandeja bypass (en las bandejas de gran capacidad)

1. #### Para sustituir el papel de la bandeja bypass, pulse el botón de funcionamiento y extraiga el papel

   El compartimento del papel baja. El botón de funcionamiento parpadea mientras el compartimento del papel baja. El botón se ilumina cuando el compartimento del papel ha bajado. No extraiga el papel hasta que el botón deje de parpadear.

2. #### Ajuste las guías de la bandeja bypass al tamaño del papel que vaya a cargar

   Tire de la palanca de bloqueo de las guías para ajustar las guías de la bandeja bypass al tamaño del papel. Asegúrese de ajustar las guías de la bandeja bypass situadas en la parte posterior.
   Si carga papel de tamaño superior a A4R o 8-1/2" × 11"R, asegúrese de extraer la extensión de la bandeja bypass. Retire las guías de la bandeja bypass situadas en la parte posterior y fíjelas en la bandeja del insertador.

   - Extraiga por completo la extensión de la bandeja bypass.
   - Si carga papel de tamaño superior a A3W, o 8-1/2" × 14", retire las guías de la bandeja bypass situadas en la parte posterior.
   No coloque objetos pesados en la bandeja bypass ni ejerza presión sobre ella.

3. #### Introduzca por completo el papel a lo largo de las guías de la bandeja bypass hasta que se detenga y ajuste la guía del lado derecho

   Cargue el papel con la cara de impresión hacia arriba.
   La pila no debe superar la línea indicadora.
   Se puede cargar un máximo de 500 hojas de papel en la bandeja.

   - No introduzca papel a la fuerza.
   - Si las guías de la bandeja bypass se colocan a una anchura superior a la del papel, muévalas hasta que se ajusten correctamente a la anchura del mismo. Si las guías se ajustan a una anchura demasiado amplia, puede que el papel se arrugue o se desvíe.

4. #### Pulse el botón de funcionamiento

   El compartimento del papel sube. El botón de funcionamiento parpadea mientras el compartimento del papel sube. El botón se ilumina cuando el compartimento del papel ha subido.

Volver arriba