# COMPROBACIÓN DEL NÚMERO DE HOJAS ESCANEADAS DEL ORIGINAL (RECUENTO DE ORIGINAL)

## Visión general

Cuenta el número de hojas del original escaneadas y muestra el recuento antes de la transmisión.
Comprobar el número de hojas del original escaneadas antes de la transmisión ayuda a evitar errores de transmisión.

- El resultado del recuento se muestra con el número de hojas escaneadas del original, no el de páginas escaneadas del original. Por ejemplo, cuando se realiza la transmisión de un original a dos caras, se mostrará el número "1" para indicar que se transmite una hoja del original, y no el número "2" para indicar el anverso y el reverso.
- La configuración se debe habilitar de forma independiente para cada modo a fin de realizar la transmisión.

## Funcionamiento

1. #### Colocación de los originales en el alimentador de documentos automático

   - ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS

2. #### Especifique el destino

   - ESPECIFICACIÓN DE UN DESTINO DESDE LA LIBRETA DE DIRECCIONES
   - ESPECIFICACIÓN DE UN DESTINO USANDO EL NÚMERO DE BÚSQUEDA
   - INTRODUCCIÓN DE UN DESTINO MANUALMENTE
   - ESPECIFICACIÓN DE UN DESTINO DESDE LA LIBRETA DE DIRECCIONES GLOBAL
   - ESPECIFICACIÓN DE UN DESTINO DESDE EL REGISTRO DE ENVÍOS

3. #### Pulse la tecla [Otros] y, a continuación, pulse la tecla [Recuento de original]

   Aparece una marca de verificación en el icono.
   Una vez completada la configuración, pulse la tecla [Atrás].

   ###### Para cancelar la función de recuento de originales:

   Pulse la tecla [Recuento de original] para quitar la marca de verificación.

4. #### Pulse la tecla [Inicio] para comenzar el escaneado del original

   Pulse la tecla [Previsualización] para previsualizar la imagen de salida antes de enviar un envío de imágenes. Una vez haya escaneado un original pulsando la tecla [Previsualización], pulse la tecla [Escan. adicional] para escanear el original siguiente. Pulse la tecla [Inicio] para comenzar el envío de la imagen.
   Para obtener más información, consulte "COMPROBACIÓN DE LA IMAGEN DE SALIDA ANTES DE LA TRANSMISIÓN". La configuración de esta función, sin embargo, no podrá cambiarse en la pantalla de vista previa.

5. #### Una vez finalizado el escaneado, compruebe el número de hojas del original

6. #### Pulse la tecla [OK] para comenzar la transmisión

   ###### Si el número mostrado de hojas del original es distinto al número real de hojas:

   Pulse primero la tecla [Cancelar] y, después, la tecla [OK] en la pantalla de mensaje para borrar todos los datos escaneados. La configuración de escaneado y de destino no se borrará. Vuelva a insertar las hojas del original en la bandeja del alimentador de documentos y pulse la tecla [Inicio] para repetir el escaneado.

Volver arriba