# ESPECIFICACIÓN DEL TAMAÑO DE ESCANEADO DEL ORIGINAL EN EL TAMAÑO DEL PAPEL

## Visión general

Cuando el tamaño del original no sea estándar, o si no se detecta correctamente, deberá especificarlo de forma manual.
Cuando se selecciona [Tam. Gran.] el ajuste de escaneado a dos caras y el tamaño de envío no pueden modificarse.
La imagen se envía únicamente en Mono 2.

## Funcionamiento

1. #### Pulse la tecla [Original]

2. #### Pulse la tecla "Tamaño Escaneo"

3. #### Pulse la tecla correspondiente al tamaño de papel adecuado

   Para especificar un tamaño de papel AB, pulse primero la ficha [AB] y después la tecla correspondiente al tamaño de papel adecuado.
   Una vez completada la configuración, pulse .

   Si va a enviar un original largo, pulse la tecla [Tam. Gran.].
   Utilice el alimentador de documentos automático para escanear un original largo. El ancho máximo que puede escanearse es de 1.000 mm (39-3/8") (el alto máximo es de 297 mm (11-5/8")).
   - TAMAÑOS DE ORIGINAL SUSCEPTIBLES DE TRANSMISIÓN

Volver arriba